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MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 32배줌 카메라 (XNZ-L6320A)

1. 개 요
XNZ-L6320A은 WiseNet5 칩셋이 적용되어 향상된 저조도 성능, WDR(120dB), 효율적인 네트워크 대역폭 개선 등 한화의 기술력이 집약된 모델로 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한 카메라이다. 

2. 제 원 
1) 촬상소자         : 1/2.8” 2.4M CMOS
 총화소수 1981(H) x 1288(V), 유효화소수 1944(H) x 1212(V) 
2) 비디오압축방식   : H.265, H.264, MJPEG
3) 해상도           : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720,
1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
4) 프레임레이트     : H.265/H.264 최대 60fps(모든 해상도)
                   MJPEG 최대 30fps(모든 해상도)
5) 최저조도         : 컬러: 0.05Lux (F1.6, 1/30초), 흑백: 0.005Lux (F1.6, 1/30초)
6) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / 스케쥴
7) 렌즈/마운트 타입 : DC(auto) Iris / Board-in type
8) 화각             : H: 64.66˚(광각)~2.29˚(망원) / V: 38.08˚(광각)~1.30˚(망원)
9) 역광보정         : Off / BLC / HLC / WDR(120dB)
10) Defog            : Auto / Manual / Off 
11) 흔들림 보정      :  Off/On(Built-in Gyro)
12) 알람 입/출력     : 1 In / 2 Out
13) 오디오 압축방식  : G.711 / G.726 
14) 지능형영상분석   : 디포커스, 방향, 안개, 얼굴, 움직임, 발생/소멸, 들어감/나옴, 배회, 템퍼링, 
가상선, 오디오, 충격 감지, 음원 분류
15) [bookmark: _GoBack]기타             : RS-485통신, micro SD/SDHC/SDXC 1슬롯(최대256G)
16) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
17) 전원 및 소비전력 : PoE: 최대 7.5W, 표준 5.0W, 12VDC: 최대 5.7W, 표준 3.7W
18) 크기 및 무게     : 72x63.9 x 135.4mm, 480g
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