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MODEL : 8K 16채널 네트워크 저장장치 (XRN-1620B2-12)

1. 개 요
XRN-1620B2-12는 8K NVR로서 최대 32MP 해상도 녹화 지원이 가능하며,  4K 해상도 출력(HDMI), 듀얼 모니터 출력이 가능합니다. 또한, 자체 대역폭 저감 기술인 WiseStream과 더불어 최신 H.265 코덱을 적용하므로 최적의 대역폭 저감을 실현하는 8K NVR 입니다. 

      - 최대 16채널,  8K(32MP) 해상도 녹화 지원
      - 4K 해상도 출력 (HDMI), 듀얼 모니터 출력, ARB 기능 지원, HDD 12TB 기본장착

2. 제 원 
1) 디스플레이 : 입력해상도-최대 16채널 CIF~32MP / HDMI,VGA 듀얼모니터 출력
2) 분할화면   : 1/ 2V/ 2H/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9/ 13/16 Sequence, Onvif, 라이브성능 32MP(15fps)
3) 운영체제,성능: 임베디드(리눅스), 압축방식-H.265,H.264,MJPEG, 최대대역폭 140Mbps
4) 최대 녹화 해상도 32MP, 재생대역폭 32Mbps, 64채널동시재생(로컬 16, 원격 사용자별 16)
5) 최대 검색 해상도 32MP, HDD Slot 8개x최대10TB 장착가능(최대80TB)
6) 오디오 16채널(양방향/G.711,G.726,AAC지원) 
7) 네트워크     : 프로토콜-IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)/ 전송속도 140Mbps / 웹브라우저- Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari, Firefox
8) 기능         : 카메라 설정 및 등록,  ARB 지원,  PTZ 제어/프리셋
               스마트폰 지원(Iphone,Android), 시스템 제어(마우스, 웹, 컨트롤러)
9) 전원환경     : 동작온도 / 동작 습도 +0°C to +40°C(+32℉ to +104℉) / 20% ~ 85% RH
               전원 100 to 240 VAC ±10% / MAX.130W
10) 외관         : 색상/재질-Black/Metal, 외형 440 x 89.8 x 428.4 mm, 무게 5.71Kg
11) 기타 : AI 검색(객체 분석)-Wisenet AI 카메라 연동 지원
http://www.hanwhavision.com/

image1.png
(L) ez




