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MODEL : 8K(32MP) 32채널 H.265 네트워크 비디오 레코더 (XRN-3210RB2)

1. 개 요
XRN-3210RB2은 32채널 H.265 NVR로서 최대 해상도 8K급의 선명하고 깨끗한 영상 녹화를 지원하며 듀얼 모니터 출력이 가능하며 또한, 최대 80TB 장착이 가능하고 최신 동영상 압축 기술인 H.265와 더불어 한화테크윈의 자체 기술인 WiseStream과의 연동으로 저장용량을 저감할 수 있는 초고화질 NVR 입니다.

•  최대 8K(32MP) 고해상도 영상 녹화 재생 지원 
•  8 SATA HDD 80TB 지원, Failover N+1, ARB, P2P(QR code), HDD Key Lock
•  AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동 시) 
•  4K 해상도 출력(HDMI), 듀얼 모니터 출력 가능 
•  녹화 속도 최대 400Mbps

2. 제 원 
1) 입    력       : 최대 32채널 / CIF ~ 32M Pixel  (SUNAPI, ONVIF)
2) 출    력       : HDMI 1: 3840 x 2160 (30Hz) HDMI 2: 1920x1080 (60Hz) / 32M(15fps, H.265 Only)
3) 분할 화면      : [Monitor] 1/ 2V/ 3V/ 4/ 8/ 9/ 13/ 16/ 25/ 36/  Sequence [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9
4) 녹    화       : 해상도 CIF~32M Pixel/최대 400Mbps(H.265, H.264, MJPEG, Wisestream), 일반, 듀얼 레코딩, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트), 북마크
[bookmark: _GoBack]5) 재    생       : RAID 모드: 최대 64Mbps(32채널 동시 재생) Non-RAID 모드 : 최대 32Mbps
6)  HDD          : SATA 8개(최대 80TB, Non-RAID 모드), iSCSI storage, RAID-5/6
7) 백     업       : 파일포맷 - BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Network), ARB/Failover 기능 제공
8 ) 오 디 오       : 32채널(Network)/G.711, G.726, AAC/양방향 지원
9) 프로 토콜      :  IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (ProfileS), SUNAPI(Server, Client) 
10) OS            : 임베디드 리눅스 / 웹브라우저 – Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
                    뷰어프로그램 – SSM, 스마트 뷰어, Wisenet Mobile
11) 기타 지원     : USB 4개 / 전원 AC 1개, 시스템 제어-컨트롤러 SPC-7000 지원
12) 전  원        : 동작온습도 +0°C ~ +40°C(20%~85%RH)/ 100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 1.7A  / 최대 소비전력 160W(HDD 8개)
13) 외형          : 재질(검정,메탈)/ 438 x 86 x 434.9 mm/약 9.1Kg(HDD미포함) 
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