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MODEL : 8K(32MP) 32채널 인텔 12세대 NVR (XRN-3220B4-30)

1. 개 요
XRN-3220B4-30은 32채널 H.265 NVR로서 최대 해상도 8K급의 선명하고 깨끗한 영상 녹화를 지원하며 듀얼 모니터 출력이 가능하며 또한, 최신 동영상 압축 기술인 H.265와 더불어 한화비전의 자체 기술인 WiseStream과의 연동으로 저장용량을 저감할 수 있는 초고화질 NVR 입니다.

• 최대 8K (32MP) 고해상도 영상 녹화 및 재생 지원
• 30TB 대용량 HDD 제공(최대 16 SATA HDD 160TB 지원)
• H.265/H.264/MJPEG 코덱 지원, 4K 해상도 출력 (HDMI)
• AI 기반 객체 검색 지원 (P AI, X Core 카메라 연동시)
• 녹화/재생 대역폭 확대 (분산 녹화/일반 녹화 : 최대 520 Mbps)
2. 제 원 
1) 입    력       : 최대 32채널 / CIF ~ 32M Pixel  (SUNAPI, ONVIF)
2) 출    력       : HDMI 1: 3840 x 2160 (30Hz) HDMI 2: 1920x1080 (60Hz) / 32M(15fps, H.265 Only)
3) 분할 화면      : [Monitor] 1/ 2V/ 3V/ 4/ 8/ 9/ 13/ 16/ 25/ 36/ Sequence [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9
4) 녹    화       : 해상도 CIF~32M Pixel/최대 520Mbps(H.265, H.264, MJPEG, Wisestream), 일반, 듀얼 레코딩, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트), 북마크
5) 재    생       : RAID 모드: 최대 200Mbps(80채널 동시 재생) Non-RAID 모드 : 최대 32Mbps
6)  HDD          : SATA 16개(최대 160TB, Non-RAID 모드), iSCSI storage, RAID-5/6
7) 백     업       : 파일포맷 - BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Network), ARB/Failover 기능 제공
8 ) 오 디 오       : 32채널(Network)/G.711, G.726, AAC/양방향 지원
9) 프로 토콜      :  IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (ProfileS), SUNAPI(Server, Client) 
10) OS            : 임베디드 리눅스 / 웹브라우저 – Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari
                    뷰어프로그램 – SSM, 스마트 뷰어, Wisenet Mobile
11) 기타 지원     : USB 4개 / 전원 AC 1개
12) 전  원        : 동작온습도 +0°C ~ +40°C(20%~85%RH)/ 100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 2.7A  / 최대 소비전력 265W(HDD 16개)
13)외형           : 재질(검정,메탈)/ 440.0 x 132.0 x 571.1mm/약 14Kg(HDD미포함)
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