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MODEL : 4채널 네트워크 저장장치 (XRN-420S)

1. 개 요
XRN-420S는 최대 8MP 해상도 녹화 지원, HDMI 모니터 출력이 가능합니다. 또한, 자체 대역폭 저감 기술인 WiseStream과 더불어 최신 H.265 코덱을 적용하므로 최적의 대역폭 실현합니다. 

• 4채널, 8M 해상도 녹화지원
• QR code 이용한 쉬운 스마트폰 연결
• H.265, H.264, MJPEG 코덱 지원
• 4K 해상도 영상 출력(HDMI)
• AI 검색 지원(사람/얼굴/차량/번호판, Wisenet AI 카메라 연동시)
• 녹화 속도 최대 50Mbps
• 1개 HDD 슬롯(최대 6TB)
• PoE 스위치 내장
• ARB 지원
2. 제 원 
1) 디스플레이   : 입력해상도-최대 4채널 CIF~8MP / HDMI, VGA 출력
               분할화면, 순차화면, 라이브성능 최대 8MP(30fps)
2) 운영체제,성능: 임베디드(리눅스), 압축방식-H.265,H.264,MJPEG, 최대대역폭 50Mbps
               최대 녹화해상도 8MP, 재생대역폭 32Mbps(4채널동시재생)
               HDD Slot 1개 장착가능
               오디오 4채널(양방향/G.711,G.726,AAC지원)
3) 네트워크     : 프로토콜-TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP
               (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS,
               SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client) / 전송속도 64Mbps
               IPv4,v6 
4) 기능         : 카메라 설정 및 등록, 카메라 제어, ARB 지원, 
               스마트폰 지원(Iphone,Android), 시스템 제어(마우스,리모콘,웹)
5) 전원환경     : 동작온도 / 동작 습도 +0°C to +40°C(+32℉ to +104℉) / 20% ~ 85% RH
               전원 100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz/ MAX 67W / PoE Budget MAX 50W
6) [bookmark: _GoBack]외관         : 색상/재질-Black/Metal, 외형 W300 x H47.1 x D208.4 mm, 무게 1.06Kg
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