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MODEL : 8K(32MP) 64채널 인텔 12세대 NVR (XRN-6420B2-60)

1. 개 요
XRN-6420B2-60은 64채널 H.265 NVR로서 최대 해상도 8K급의 선명하고 깨끗한 영상 녹화를 지원하며 듀얼 모니터 출력이 가능하며 또한, 최신 동영상 압축 기술인 H.265와 더불어 한화비전의 자체 기술인 WiseStream과의 연동으로 저장용량을 저감할 수 있는 초고화질 NVR 입니다.

• 64채널, 32MP 해상도
• SATA 8개(최대 80TB, Non-RAID 모드)
• 전송대역폭 최대 520Mbps
• 간편한 채널, 이벤트, 알람 설정
• 가상채널 모니터링
• 다이나믹 레이아웃
• Built-in Support for Web Management (up to 100)
• Wisenet Viewer, Wisenet mobile 호환
• TPM 적용
• 사용자 이벤트 지원

2. 제 원 
1) 입    력       : 최대 64채널 / CIF ~ 32M Pixel  (SUNAPI, ONVIF)
2) 출    력       : [듀얼 모니터 출력] HDMI 1: 3840 x 2160 (30Hz), HDMI 2: 1920x1080 (60Hz)
3) 분할 화면      : [로컬모니터]다이나믹 레이아웃, 가상채널 모니터링, 복제모드 : 최대 64분할,
확장 모드 : HDMI1 최대 32분할, HDMI2 최대 32분할, 
[Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9
4) 녹    화       : 해상도 CIF~32M Pixel/최대 520Mbps(H.265, H.264, MJPEG, Wisestream), 일반, 듀얼 레코딩, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트), 북마크
5) 재    생       : RAID 모드: 최대 200Mbps(최대 112채널(로컬 64채널, 원격 사용자별 16채널))
6)  HDD          : SATA 8개(최대 80TB, Non-RAID 모드), iSCSI storage
7) 백     업       : 파일포맷 - Recorder/SEC/AVI/JPG(로컬), AVI/PNG(Network), 
ARB/Failover 기능 제공
8 ) 오 디 오       : 64채널(Network)/G.711, G.726, AAC(16/48KHz)/양방향 지원
9) 프로 토콜      :  IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client),SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
10) 웹뷰어        : 지원OS체계(Windows10 이상, macOS 13.5.2 이상) / 
지원 브라우저(Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari)
                    뷰어프로그램 – SSM, Webviewer, Wisenet Viewer, Wisenet mobile
Support CGI(SUNAPI) for integration to 3'rd party VMS
11) 기타 지원     : 4개(전면 2 x USB 2.0, 후면 2 x USB 3.0)/ 전원 AC 1개
12) 전  원        : 동작온습도 +0°C ~ +40°C(20%~85%RH)/ 100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 1.5A / 최대 143W (488 BTU with HDD 8개)
13)외형           : 재질(검정,메탈)/ 438 x 86 x 434.9 mm/약 7.3Kg(HDD미포함)
14) AI검색       : 객체분석 HANWHA AI CAMERA 연동지원

http://www.hanwhavision.com/
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