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MODEL : 4K UHD 8채널 네트워크 저장장치 (XRN-810S)


1. 개 요
XRN-810S는 4K UHD NVR로서 최대 8MP 해상도 녹화 지원이 가능하며,
4K 해상도 출력과 더불어 HDMI, 듀얼 모니터(복제) 출력이 가능합니다.
또한, HDD를 최대 2개까지 장착이 가능하며 자체 대역폭 저감 기술인
WiseStream과 더불어 최신 H.265 코덱을 적용하므로 최적의 대역폭
저감을 실현하는 4K UHD NVR 입니다. 

      - 최대 8채널, 8M 해상도 녹화 지원
      - 4K 해상도 출력 (HDMI), 듀얼 모니터(복제) 출력 가능
      - PoE 지원(8PoE), ARB 기능 지원

2. 제 원 

1) 디스플레이   : 입력해상도-최대 8채널 CIF~12MP / HDMI,VGA 듀얼모니터(복제) 출력
               분할화면 1/2V/3V/4/6/8/순차화면, Onvif, 라이브성능 최대 8MP(60fps)

2) 운영체제,성능: 임베디드(리눅스), 압축방식-H.265,H.264,MJPEG, 최대대역폭 100Mbps
               최대 녹화해상도 8MP, 재생대역폭 32Mbps(8채널동시재생)
[bookmark: _GoBack]               최대 검색해상도 8MP, HDD Slot 2개x최대6TB 장착가능(최대12TB)
               오디오 8채널(양방향/G.711,G.726,AAC지원)

3) 네트워크     : 프로토콜-TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP
               (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS,
               SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client) / 전송속도 128Mbps
               IPv4,v6 / 웹브라우저- 플러그인 프리웹뷰어-지원 웹브라우저:Google Chrome 47,
               MS Edge 20 플러그인 웹뷰어-지원 브라우저:MS Explorer 11, Mozilla Firefox 43,
               Apple Safari 9 ※ Mac OS X only

4) 기능         : 카메라 설정 및 등록, 카메라 제어(PoE,PoE+), ARB 지원, PTZ 제어/프리셋
               스마트폰 지원(Iphone,Android), 시스템 제어(마우스,리모콘,웹)

5) 전원환경     : 동작온도 / 동작 습도 +0°C to +40°C(+32℉ to +104℉) / 20% ~ 85% RH
               전원 100 to 240 VAC ±10% / MAX.19W(134BTU, 2TB HDD x 1ea) / PoE 100W

6) 외관         : 색상/재질-Black/Metal, 외형 W370.0 x H44.0 x D320 mm(1U), 무게 3.356Kg




http://www.hanwha-security.com/


image1.jpeg




