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MODEL : 72채널 서버형 저장장치 (XRP-4210B4)


1. 개 요
[bookmark: _GoBack]XRP-4210B4은 최대 72채널 녹화가 가능한 서버형 저장장치로 Wisenet SSM이
탑재되어 직관적이며 비상벨/홈넷/차량번호인식과 같은 다양한 솔루션과 연동이
가능합니다. 저소음/저전력 설계는 물론 RAID / Hotswap 기능 적용으로 제품신뢰성을
향상시켰으며 한화테크윈 Wisenet 시리즈 제품과 사용시 다양한 이벤트를 처리할 수 있는 스마트 저장장치입니다.

• 최대 8K(32MP) 고해상도 영상 녹화 및 4K 재생 지원
• AI 기반 객체 검색 지원(P AI 카메라 연동시)
• 최대 16 SATA HDD슬롯 대용량 저장 및 전 채널 동시 재생 지원
• 간편한 채널, 이벤트, 알람 설정 및 미리보기
• 다이내믹 이벤트(Dynamic Event), 북마크 지원
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2. 제 원

1) 디스플레이  
A. 입력채널  : 72채널(클러스터링 시 최대 132채널)
B. 지원해상도 : 최대 32메가픽셀
C. 프로토콜  : Wisenet, ONVIF
D. 모니터출력 : Full HD 모니터 사용시 듀얼모니터, UHD(4K) 모니터 사용시 단일모니터
E. 분할화면  : 1/4/9/16/25/36/49/64/72/81/100/121/132/자동/사용자 지정
           2160fps@720p (72분할), 1080fps@1080p (36분할)
2) 녹화/재생/백업
A. 압축방식  : H.265, H.264, MJPEG, WiseStream(H.264, H.265)
B. 대역폭    : 400Mbps
C. 녹화모드  : 일반, 스케쥴 (연속, 이벤트), 이벤트(프리,포스트), 이벤트 프로파일, ARB, 듀얼 트랙
D. 이벤트 종류: 비디오 로스, 카메라 이벤트 (센서, 움직임 감지, 가상선, 출/입 감지, 발생/소멸 감지, 탬퍼링(화면 전환), 트랙킹, 얼굴 감지, 음원감지, ANPR, Bestshot), AI 이벤트(얼굴, 사람, 얼굴 마스크, 차량)
E. 이벤트 동작 : 인스턴트 뷰어, 프리셋 이동, 부저음, 팝업, 이메일, 알람 출력
F. 검색모드  : 날짜&시간(달력) / 이벤트 / 스마트 검색
G. 동시재생  : 132채널(클러스터링 연결시)
H. 백업방식  : 수동 백업, 스케쥴 백업(파일형식 AVI, SEC)
3) 소프트웨어
A. CMS      : Wisenet SSM (Smart Security Manager) 탑재
B. 운영체제  : Windows 10 IoT Enterprise (SSM preinstalled) 
C. 시간동기화 : NTP Server 지원
D. 오디오    : G.711 u-law(PCM), G723, G726(ADPCM), AAC, 양방향 지원
E. 로그정보  : 시스템, 이벤트, User, 장치
F. 컨트롤러  : SPC-7000, SPC-2000 연동
4) 하드웨어
A. CPU      : Intel Core i7-8700T
B. RAM      : 16GB 
C. OS HDD   : SSD 128G (Driver : SATA)
D. HDD슬롯  : SATA 3.5인치 16개
E. RAID      : 1/5/6/10/50
F. NIC       : RJ-45 (1000 Base-T)





5) 사용환경 및 외관
A. 동작온도  : 0℃ ~ 40℃ / ~80% RH
B. 소비전력  : 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz
C. 폼팩터    : Rack type
D. 크기/무게 : TBD
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