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MODEL : 2메가픽셀 아날로그 박스 카메라 (HCB-6001)

1. 개 요
HCB-6001은 FHD 아날로그 영상을 AHD/TVI/CVI 각 포멧으로 영상을 먼거리까지
동축케이블로 전송할 수 있는 초고화질 박스형 카메라 입니다.

2. 제 원 
1) 촬상소자         : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS
2) 화소             : 총화소 1945X1109 / 유효화소 1945X1097 (프레임 30fps)
3) 최저조도         : 칼라 0.09Lux(F1.2, 1/30 sec), B/W 0.009Lux(F1.2. 1/30 sec)
4) SN비             : 52dB (AGC off, Weight on)
5) 영상출력         : BNC(AHD/TVI/CVI/CVBS)
6) 포커스제어       : Simple Focus / Manual, Button Control (렌즈 Manual/DC auto iris)
7) 보정             : Day&Night / BLC / HLC / WDR / SSNR4 / Defog / 화이트발란스
8) 알람             : MD output 1, External D/N 1
9) 원격제어         : Cooax, RS-485 제어
10)  프로토콜        : Coax : Pelco-C, ACP, RS-485 : Samsung T/E, Pelco D/P, Panasonic
                  , Bosch, Honeywell, Vicon , GE, AD
11)  영상전송거리    : 500m (5C2V 동축 케이블)
12)  동작 온/습도     : -10°C ~ +55°C / 90% RH 이하
13)  소비 전원/전류   : 24VAC / 12VDC(±10% )
14)  소비전력        : 최대 3.5W
15)  외관            : Ivory / Plastic, 치수 73.1 x 67.2 x 130.7mm / 무게 231g
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