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MODEL : 1080p Full HD 아날로그 AHD 카메라 (HCD-E6020R)

1. 개 요
HCD-E6020R은 2메가 풀HD급(1080p) 영상을 지원하며, 1/2.7형 CMOS를 채용하여
깨끗한 화질을 제공합니다.
또한 정교한 이미지 분석 기술을 바탕으로 뛰어난 최저조도 성능을 실현하며
동작탐지, 프라이버시 기능등과 같은 지능화기능을 탑재한 고해상도 아나로그
AHD 카메라 입니다.

- 최대 1920 x 1080(1080p) 풀HD급 영상 / 야간 가시거리 10m
- 2Mega 픽셀 CMOS 채용
- 3.6mm 고정 초점 렌즈
- 안개보정(Defog), 화이트 발란스, DWDR 기능

2. 제 원 
1) 촬상소자        : 1/2.7” 2Mega Progressive CMOS 
총화소수 1,952(H) x 1,092(V), 유효화소수 1,920(H) x 1,080(V)
2) 해상도          : 1920 x 1080 (1080p) / 야간가시 10m
3) 영상출력        : BNC(AHD), AHD:30fps@1080p (OSD 한글)
4) 렌즈/마운트 타입: 3.6mm 고정초점렌즈
5) 화각            : H-88.9 ˚ / V-46.3˚/ D-104.6˚ 
6) 최소지근거리    : 0.5m
7) Day & Night     : Auto (ICR)
8) 역광보정        : Off / BLC / HLC / WDR(DWDR)
9) 노이즈 제거     : 2D/3D DNR, Defog(Off/On)
10) 동작탐지        : Off / On (최대 4개 영역)
11) 프라이버시 기능 : Off / On (최대 4개 사각형 영역 설정가능)
12) Gain Control    : AGC
13) 화이트발란스    : ATW / AWB / Outdoor / Indoor / Manual / AWC(1,800K° ~ 10,500K°)
14) Reverse         : Off / Mirror / V-Flip / Rotate
15) Profile         : Basic, Day & Night, Backlight, ITS, Indoor, User
17) 영상전송거리    : 500m (ECX 5C-2V 동축케이블)
18) 동작온습도      : -10℃ ~ 55℃ / 90% RH 이하
19) 전원 및 소비전력: 12V DC ±10%/ 최대 4.4W (아답터 미포함)
20) 색상 / 재질     : White / Plastic
21) 크기 및 무게    : Ø 100 x 89.6mm / 184g
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