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MODEL : 1/3형 2메가 4채널 AHD 멀티디렉셔널 카메라 (HCM-9020VQ)

1. 개 요
HCM-9020VQ는 2메가픽셀 CMOS 4개가 장착된 4채널 AHD 멀티디렉셔널 카메라로서
1대의 제품으로 4대의 카메라의 설치 효과를 누릴수 있습니다.

· 1/3형 CMOS 센서 4개(4mm 고정초점렌즈x2, 6mm 고정초점렌즈x2)
· 1대의 카메라에 4개의 카메라를 내장 및 한번에 설치
· 동축케이블 전송거리 500mm, BNC 케이블을 통한 영상 전송(AHD/SD)
· IP66/IK10 규격 획득
	

2. 제 원 
1) 촬상소자     : 1/3형 2메가픽셀 CMOS sensor x 4채널
                  최저조도 B/W:0.01Lux(4mm, F2.6, 50IRE)/0.01Lux(6mm, F2.0, 50IRE)
2) 화소         : (총화소 1956x1266, 유효화소 1944x1092)x4 / 프로그레시브 방식
3) 렌즈         : 4mmx2, 6mmx2 고정 초점 렌즈, 구경비F2.6(4mm), F2.0(6mm)
                 화각 [4mm] H : 80.20˚ / V : 43.50˚ / D : 95.24˚
                      [6mm] H : 51.66˚ / V : 30.46˚ / D : 60.78˚
4) 팬/틸트/회전 : 틸트 0°(중앙), 20° ~ 60°(사이드) / 회전 355°- 수동제어
5) Day&Night    : Auto (ICR) / Color / B/W / OFF, BLC
6) 보정         : HLC,BLC,WDR(100dB),노이즈제거,화이트발란스,안개제거
7) 동작탐지     : Off / On(최대 4개 영역 x 4채널)
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9) 원격제어     : COAXIAL ( PELCO-C ) RS485 ( 9600BPS / PELCO-D )
10)프로토콜     : PELCO-C ( COAXITRON ) PELCO-D ( RS485 )
11)영상전송거리 : 500m(75-5 Coaxial Cable)
12)동작환경     : -30°C ~ +50°C (-4°F ~ +122°F) / Less than 90% RH
                  * 전원 OFF→ON 시킬때는 반드시 -10˚C 이상이어야 함.
13)방진/방수 등 : IP66, IK10 규격획득
14)전원         : 12VDC, 24VAC / 소비전력 DC12V: 최대 6.7W AC24V : 최대 7.3W
15)외관         : 색상/재질(아이보리/메탈), 외형 치수Ø199 x 89.5mm, 무게 2Kg
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