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MODEL : 8채널 펜타브리드 DVR (HRX-835A)

1. 개 요
HRX-835A는 최대 10채널아날로그 최대 8채널, 네트워크 최대 10채널) 녹화가 가능한 DVR로 최신 영상 압축방식인 H.265를 적용한 제품입니다.
• 5-in-1 8CH 펜타브리드 DVR
• AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP inputs
• 10채널 (아날로그 최대 8채널, 네트워크 최대 10채널), 최대 8MP
• H.265, H.264, MJPEG 지원
• 8fps@8MP, 12fps@5MP, 15/12fps@4MP, 30/25fps@2MP
recording
• Coaxial control
• HDD Slot SATA 4개(최대 24TB)
• HDMI/VGA 듀얼 모니터 지원
• P2P (QR 코드)2. 제 원
1) 디스플레이  
A. 입력채널  : 아나로그 8채널(1Vp-p 75ohm, BNC), 네트워크 2채널
B. 프로토콜  : RTP, RTSP, HTTP, CGI(SUNAPI)
C. 모니터출력 : 1x HDMI, 1x VGA (듀얼 모니터 지원)
HDMI: 3840 x 2160, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
D. 해상도 [아날로그카메라(NTSC/PAL)]
- 8MP(15fps), 5MP(20fps), 4MP(30fps), 2MP(30fps),1MP(30fps), 960H(or 720H)(30fps) 
* 채널당
[네트워크카메라] : Typ. 2MP(240fps))
2) 녹화/재생
A. 압축방식  : H.265 / H.264 / MJPEG
B. 대역폭    : 최대80Mbps
C. 오디오    : 입력 4개 / 출력 1개
D. 녹화모드  : 일반, 듀얼 스트림, 스케쥴(연속, 이벤트), 이벤트(프리, 포스트), 북마크
E. 피시아이 디워핑  : CMS(단, 네트워크 카메라 사용시)
F. 동시재생  : 32Mbps (10채널 동시) 최대 4명 (로컬 1, 원격 3)
           최대 10채널(모니터,CMS), 4채널(Wisenet Mobile ), 1채널(웹)
3) 백업방식  : Recorder, SEC, AVI(본체), AVI(웹뷰어) / 최대 10채널 동시재생, 날짜/시간/
타이틀 표시
4) 제어
A. PTZ 제어 : GUI, 웹뷰어, SSM, 스마트뷰어, Wisenet 모바일 뷰어, 시스템 컨트롤러
B. Redundancy  : ARB 지원
5) 사용환경 및 외관
A. 동작온도  : 0℃ ~ 40℃ / 20% ~ 85% RH
B. 소비전력  : 100 ~ 240 VAC ±10%,50/60 Hz, 120W(6T HDD 4개 장착시)
C. 크기/무게 : 440mm(W)Ⅹ88mm(H)Ⅹ384.8mm(D), 6.0Kg
· 본 사양은 예고 없이 변경될 수도 있습니다. 
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