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MODEL : 4M H.265 네트워크 IR 돔 카메라(KND-4080R)

1. 개 요
KND-4080R은 VPM(Video Privacy Management) 전용 모델로서 개인정보 유출 및
오남용의 위험 방지를 지원하는 고품격 H.265 4M 네트워크 IR 돔 카메라입니다.

- 최대 2592x1520 유효화소 / 야간 가시거리 20m
- 4Mega 픽셀 1/3형 CMOS 채용
- 2.8mm~12mm 4.3배 전동 가변초점 렌즈
- 화이트 발란스, Day & Night, BLC, WDR (120dB)등의 기능 적용
- 지능형 영상분석 기능 제공 (모션 디텍션등)

2. 제 원 
1) 촬상소자        : 1/3형 4Mega Progressive CMOS 
총화소수 2720(H) x 1536(V), 유효화소수 2688(H) x 1520(V)
2) 렌즈            : 2.8~12mm 4.3배 전동 가변초점렌즈 / 야간가시 20m
[bookmark: _GoBack]H-109.7˚(W)~26˚(T),V-60.8˚(W)~15.2˚(T),D-131.3˚(W)~30.1˚(T)
3) 보정            : BLC/ WDR 120dB / 화이트밸런스 / Day&Night 역광보정
                     SSNR(노이즈제거), LDC(렌즈왜곡보정)
4) 지능형 영상분석 : Motion Detection with metadata, Tampering, Defocus Detection
5) 픽셀카운터      : 지원(플러그인 설치 뷰어)
6) 네트워크        : RJ-45(10/100Base-T)/비디오 압축 H.265/264,MJPEG,WiseStream
                     최대해상도 2592 x 1520, 최대 fps 30fps
                     동시전송능력(최대 3종 스트림전송), 오디오 단방향, 내장마이크
                     전송방식-유니캐스트(6명)/멀티캐스트/웹언어-한국어
7) 프로토콜        : TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP),RTP(TCP),RTCP,RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL/TLS
                      DHCP,PPPoE,FTP,SMTP,ICMP,IGMP,SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS
                      QoS,PIM-SM,UpnP,Bonjour
 8) 지원 OS         : Windows7/8.1/10, Mac OS X 10.9/10.10/10.11 (Onvif, SUNAPI 지원)
 9) 동작환경        : 동작 온습도 -10°C ~ 55°C / 90% RH 이하
                      전원PoE(IEEE802.3af class3),12VDC/최대 7.2W(PoE), 최대6.4W(12VDC)
10) 외관            : 색상/재질(아이보리/플라스틱), 치수 Ø119.8 x 98.8mm, 무게 355g
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