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MODEL : 5M H.265 VPM 네트워크 IR DOME 카메라(KND-5020R)

1. 개 요
    KND-5020R은 5메가 초고화질 영상을 지원하며, 신기술 압축방식인 H.265를 적용하여
    녹화 대역폭 절감을 지원하고, VPM 기능을 적용하므로 보다 안전한 감시 솔루션을
    제공하는 네트워크 IR DOME 카메라 입니다.

2. 제 원 

 1) 촬상소자    : 1/1.8형 6메가픽셀 CMOS

 2) 최대해상도  : 2560X1920

 3) 압축방식    : H.265/H.264/MJPEG-4

 4) 프레임레이트: H.265/H.264 최대 30fps / MJPEG 최대 30fps

 5) 최저조도    : 컬러 0.16Lux(F1.6,1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED On)

 6) 렌즈        : 3.7mm 고정 초점 렌즈

 7) 보정        : Day&Night/BLC/HLC/WDR/안개보정

 8) 동작탐지    : 최대 8개, 8점 다각형 설정 / 핸드오버

 9) 프라이버시  : 최대 32개 사각형 프라이버시 영역 설정 가능

10) 오디오통신  : 양방향

11) 스마트코덱  : 수동모드(영역 5개)

12) 메모리슬롯  : SD/SDHC/SDXC 2slot(Up to 512GB)

13) ONVIF 대응  : 지원

14) 사용전원    : DC12V, PoE

15) 크기        : Ø110 x H90mm
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17) VPM         : 오남용 감사 Log, 환경설정 변경, 펌웨어 변경, 설정초기화 기록 생성 및
                  VPM솔루션 연동
http://www.hanwha-security.com/

image1.jpeg




