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MODEL : Edge AI 기반 2MP 말하는 CCTV 카메라 (KNO-C6084RS)

1. 개 요
KNO-C6084RS 는 Edge AI 기반 2MP 말하는 CCTV 카메라 입니다.

       본 제품은 CCTV카메라와 연동하여 기본 탑재된 5가지 음성 경보 (오디오클립)를 활용하여
 감시와 경보 방송을 하여 방범 감시 /각종 사건 사고 예방 및 사후 관리에 적합하도록 설계
 되었습니다.
       * 2M 해상도 
       * 3.2~10.2mm 전동 가변 초점 렌즈 
       * 최저조도 0Lux (IR LED on) 
       * IR 가시거리 40m 
       * 10W (음성출력) 8 ohms 
       * 음성 경보 (카메라 / 음성 펌웨어 설치 필요) 
- CCTV 녹화중, 장애인 주차 공간,외부인 출입금지, 주차구역, 쓰레기무단투기)

2. 제 원 
1) 촬상 소자 : 1/2.8" CMOS, 
2) 해상도 : 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480,
640x480, 640x360, 320x240
3) 최대 프레임레이트 : H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) (WDR on/off)
MJPEG: Max. 30fps(@2MP Max. 5fps)
4) 최저조도 : 컬러: 0.04Lux (F1.6, 1/30sec, 30IRE), 흑백: 0.004Lux (F1.6, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED
 on)
5) 초점거리 : 3.2~10.2mm(3.2x) 전동 가변 초점 렌즈
6) 화각 : H: 102°(광각)~32°(협각), V: 55°(광각)~18°(협각), D: 119°(광각)~36°(협각)
7) 포커스 제어 : 심플 포커스
8) 팬/틸트/회전 범위 : 0°~360° / 0°~100°/ 0°~360°
9) 지능형 분석 
분류 가능한 객체: 사람/차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle)
Attributes: 사람, 차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle)
DetectionShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트
- 움직임 감지*, 객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감)
분석 이벤트
- 디포커스 감지, 템퍼링, 가상영역(나타남/사라짐)
* 일부 분석 이벤트는 사람/차량만 감지 가능함
10) 역광보정 : BLC, WDR(120dB), SSDR
11) OS / 펌웨어 보호 : 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
12) 사용자 인증 : Digest Authenticaton, 무차별 대입공격 방지
13) 접근제어 : IP 기반 접근제거
14) 네트워크 인증 : IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
15) 동작 온도 / 습도 : -40°C~+55°C / 0~100% RH(Condensing), Air vent를 통한 습도 제어규격 인증 : IP66/IP67, NEMA4X, IK10
16) 전원 : PoE(IEEE802.3af, Class3)
17)   소비 전력 : PoE: 최대 8.9W, 표준 3.7W
18) 제품 사이즈 / 무게 : ø93.4x245.8mm, 930g
19) 스피커 파워 : 10W(음성출력) 8 ohms
20) 스피커 컨트롤러 크기 : 185(W) mm x 176(D) mm x 185 (H) mm
21)스피커 컨트롤러 무게 : 920g
22)기본 5가지 음성 경보 내장 : CCTV 녹화중, 장애인 주차공간, 외부인 출입금지, 주차구역, 쓰레기무단투기 
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