MODEL : 네트워크 레코더 소프트웨어 (SNS-SF032)
1. 개 요                  

SNS-SF032는 최대 32채널까지 영상 저장관리 가능하여 효율적인 네트워크 시스템 통합을 지원합니다.한 대의 컴퓨터에서 네트워크 전송을 통해 동시에 최대 32대의 네트워크 제품 영상녹화를 할 수 있으며 실시간으로 Triplex 성능(녹화, 라이브 영상 전송, 녹화 영상)을
전송 받아 저장 할 수 있습니다.
2. 기 능 및 구 성    

1) 다양한 비디오 압축 포맷 지원 : H.264, MPEG-4, MJPEG 
2) 녹화채널: 32CH 
3) CMS를 통한 라이브 감시 및 녹화영상의 검색/재생 가능
4) 다양한 해상도 저장 지원 : QXGA, UXGA, SXGA, 4CIF, VGA, CIF
3. 제 원          

1) 영상압축 : H.264, MPEG-4, MJPEG 영상 녹화지원
2) 저장카메라 : IPOLIS 카메라 제품군  
3) 최대저장 HDD : 23HDD
4) 다양한 해상도 저장 지원 : QXGA, UXGA, SXGA, 4CIF, VGA, CIF
5) 녹화 프레임 : 최대 CIF 960FPS
6) 검색기능 : 시간검색, 이벤트 검색, 타임라인 검색 
7) 녹화 사용자 : 등급별 권한 부여 기능 
8) 녹화 모드 : 연속저장, 이벤트 저장(Pre/Post alarm recording), 스케줄 저장
9) 녹화 공간지정 : 카메라 별로 HDD 지정 가능, 공간 부족 경고
10)  Pre/Post 녹화시간 : Pre (1 ~ 32채널 30초), Post( 1,200초)
11)  백업 : DVD/CD, USB HDD, USB flash memory, 백업포맷 : REC1, SEC
12)  이벤트 발생 시 통보 기능 : 알람출력, 이메일 전송, NET-i viewer 모니터링  
[image: image1.png]




[image: image1.png]_1236603778

