MODEL : 네트워크 레코더 소프트웨어 (SNS-SF064)



1. 개 요                  

SNS-SF064는 최대 64채널까지 영상 저장관리 가능하여 효율적인 네트워크 시스템 통합을 지원합니다. 한 대의 컴퓨터에서 네트워크 전송을 통해 동시에 최대 64채널의 네트워크 제품 영상녹화를 할 수 있으며 실시간으로 Triplex 성능(녹화, 라이브 영상 전송, 녹화 영상)을
전송 받아 저장 할 수 있습니다.
     


2. 기 능 및 구 성    
 
1) 다양한 비디오 압축 포맷 지원 : H.264, MPEG-4, MJPEG 
2) 녹화채널: 64CH 
3) CMS 및 Web 인터페이스를 통한 라이브 감시 및 녹화영상의 검색/재생 가능
4) 다양한 해상도 저장 지원 : QXGA(3MP), UXGA(2MP), SXGA(1.3MP), 4CIF, VGA, CIF


3. 제 원          

1) 영상압축 : H.264, MPEG-4, MJPEG 영상 녹화지원
2) 저장카메라 : iPOLiS 카메라 제품군  
3) 최대저장 HDD : 23HDD
4) 다양한 해상도 저장 지원 : QXGA(3MP), UXGA(2MP), SXGA(1.3MP), 4CIF, VGA, CIF
5) 녹화 프레임 : 최대 CIF 1,920FPS
6) 검색기능 : 시간검색, 이벤트 검색, 타임라인 검색 
7) 녹화 사용자 : 등급별 권한 부여 기능 
8) 녹화 모드 : 연속저장, 이벤트 저장(Pre/Post alarm recording), 스케줄 저장
9) 녹화 공간지정 : 카메라 별로 HDD 지정 가능, 공간 부족 경고
10)  Pre/Post 녹화시간 : Pre (1 ~ 64채널 15초), Post( 1,200초)
11)  백업 : DVD/CD, USB HDD, USB flash memory, 백업포맷 : REC1, SEC
12)  이벤트 발생 시 통보 기능 : 알람출력, 이메일 전송, NET-i viewer 모니터링  
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