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MODEL : PND – A9082RVK

1. 개 요

· 최대 8MP 해상도 (1/1.2” 센서)
· 5.9~13.3mm(2.25x) 전동 가변 초점
· WiseIR: IR 가시거리 60 m
· Color: 0.015Lux(F1.5, 1/30sec, 30IRE)
· BW: 0.0015Lux(F1.5, 1/30sec, 30IRE)
· AI엔진 기반 영상 분석 : 객체 감지(사람/얼굴/차량/번호판), IVA (가상선/가상영역, 들어감/나감,배회, 방향, 침입), 쓰러짐 감지, 얼굴마스크 감지, 사회적 거리 감지, 움직임 감지
· AI엔진 기반 비즈니스 인텔리전스 : 피플/차량/군중 카운팅, 대기열 관리
· 다이나믹 프라이버시 기능 지원
· AI 기반 이미지 개선
· extremeWDR, WiseNRⅡ(AI엔진 기반), WiseStream(AI엔진 기반)
· Wisepower 지원(파워 모니터링)
· 기기인증서(Hanwha Vision Root CA), 보안 저장소, SBOM
· IP52, IK10
· 보안기능 확인서 발급 제품 
	
2. 제 원
1) 영상  
A. 촬상 소자            : 1/1.2" / CMOS 
B. 해상도               : 3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2688x1512, 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080,1600x1200, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 640x480, 640x360, 320x240,320x180
C. 최대 프레임레이트    : H.265/H.264 - 30fps/25fps(60Hz/50Hz) / MJPEG - 30fps(@8MP Max. 5fps)
D. 최저조도(Lux)        : 컬러(1/30초, 30IRE) – 0.015 / 흑백(1/30초, 30IRE) – 0.0015
2)  렌즈
A. 초점 거리(mm)       : 5.9 ~ 13.3
B. 줌 배율               : 광학 2.25x
C. 최대 구경비(F number): 광각 1.5 / 협각 2.9
D. 화각                  : 수평 109°~49° / 수직 59°~27° / 대각 128°~56°
E. 최소 지근 거리        : 0.8m(2.62ft)
F. 포커스 제어           : 심플 포커스
G. 렌즈 타입             : P iris(IR corrected)
3) 팬/틸트/회전                : 팬 0°~360° / 틸트 -45°~85° / 회전 0°~355°
4) 카메라 기능
A. Day & Night          : 자동(ICR)
B. 역광보정              : BLC, HLC, WDR, SSDR
C. Wide Dynamic Range (dB) : 120
D. 노이즈 제거           : WiseNRⅡ(AI엔진 기반), SSNRV
E. 디지털 영상 흔들림 보정 : 지원
F. 안개제거              : 지원
G. 움직임 감지           : 수량 - 8개 / 형태 - 8점의 다각형 지원
H. 프라이버시 기능       : 수량 - 32개 / 형태 - 8점의 다각형 지원 / 색상/옵션 - 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑 / 다이나믹 프라이버시 기능: 색상/옵션 - 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색, 모자이크, 보라, 노랑
I. Gain Control         : 사용 안함, 최대 게인, 수동
J. 화이트발란스          : ATW, NarrowATW, AWC, 수동, 실내, 실외
K. LDC(렌즈왜곡보정)    : 지원(Fill/stretch 모드)
L. 전자셔터              : 모드 - 최소, 최대, 플리커 방지, 사용자 선호 셔터 제어(AI엔진 기반) / 속도 범위 - 2~1/30,000초
M. 영상 회전             : 상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)
N. 알람 트리거           : 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, 타임 스케쥴, 케이스 템퍼링, Day/Night
O. 알람 트리거 발생시 이벤트 : 알람 출력, Handover: PTZ preset, send message by HTTPS, 음원 재생
P. 오디오 입력           : 선택가능(마이크 입력/라인 입력), 내장형 3중 마이크
Q. 오디오 출력           : 라인 출력
R. 조명 종류             : IR LED
S. 조명 가시거리         : IR - WiseIR 60m(196.85ft)
T. IR 파장               : 850nm
5)  지능형 분석
A. 분류 가능한 객체      : 사람, 얼굴, 차량, 번호판
B. Attributes            : 사람 – 상/하의 색상, 성별, 가방 / 차량 - 타입(car, bus, truck, motorcycle, bicycle), 색상 / 얼굴 – 연령, 성별, 마스크, 안경
C. 썸네일                : BestShot
D. 분석 이벤트           : AI엔진 기반 - 객체 감지, 가상선(지나감/방향), 움직임 감지, 마스크 감지, 사회적 거리 감지, 쓰러짐 감지, 가상영역(배회/침입/들어감/나감/나타남/사라짐) / 일반 – 디포커스 감지, 템퍼링, 오디오 감지, 충격 감지
E. 비즈니스 인텔리전스   : AI엔진 기반 – 피플 카운팅, 대기열관리, 차량 카운팅, 군중 카운팅
6)  네트워크
A. 이더넷                : Metal shielded RJ-45(10/100/1000BASE-T)
B. 비디오 압축           : H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
C. 오디오 압축           : G.711(PCM): 8KHz(64Kbps), G.726(ADPCM): 8KHz(16/24/32/40Kbps), AAC-LC: 16KHz(48Kbps), OPUS: 48KHz(64Kbps)
D. 스마트 압축           : WiseStream(AI엔진 기반)
E. 비트레이트 제어       : H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
F. 스트리밍              : 유니캐스트 – 최대 20명 / 멀티 스트리밍 – 최대 5개 프로파일, 3개 가상채널 지원
G. 프로토콜             : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTSP(HTTPS), NTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, ICMP, IGMP,QoS, LLDP, CDP
H. 응용 인터페이스      : 기타 - Hanwha Vision Open Platform
7) 보안
A. OS/펌웨어 보호      : 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
B. 사용자 인증          : Digest authentication, 무차별 대입공격 방지
C. 암호통신             : HTTPS, WSS(WebSocket Secure)
D. 접근제어             : IP 기반 접근제어, MAC 기반 접근제어, 세션 타임아웃
E. 데이터 보호          : 인증정보 암호화
F. 감사(audit)          : Access / System / Event 로그 기록관리
G. Device ID           : 기기인증서(Hanwha Vision Root CA)
H. 공급망 보안         : SBOM
I. 보안 인증           : Consumer IoT Security Standard (ETSI EN 303 645)
8)  일반
A. SoC                : 타입 - Wisenet9 / Dual NPU – 지원
B. 메모리              : 메모리 – RAM 4GB, Flash 8GB eMMC
9)  동작 환경 및 전원
A. 동작 조건            : 온도 -25°C~+50°C / 습도 0~100% RH(condensing) / 기타 AIR vent를 통한 습도 제어
B. 보관 조건            : 온도 -50°C~+60°C / 습도 0~90% RH(non-condensing)
C. EPA(유효 투영 면적)  : 0.0148㎡
D. 전원                 : PoE+(IEEE802.3at, Class4), 12VDC
E. 소비 전력            : PoE - Max. 19.2W, typical 11.0W / 12VDC - Max. 16.5W, typical 9.5W
F. Wisepower          : 파워 모니터링
G. 전원 이중화          : 지원
10) 외관
A. 색상                 : 화이트
B. 재질                 : 알루미늄, 하드코팅 돔
C. RAL 코드            : RAL9003
D. 제품 치수            : ø160x125mm(ø6.30x4.92")
E. 제품 무게            : 1550g(3.42lb)
F. 호환 컨두잇 홀       : 12.7mm(1/2")(M20)
G. 호환 갱박스          : Single, Double, 4" Octagon, Square
11) Certifications & Standards
A. EMC               : FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A,EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VCCI CISPR 32 Class A, RCM AS-NZS CISPR32 Class A, KS C 9832 Class A, KS C 9835
B. 안전               : UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471
C. 환경               : IEC/EN 63000, IEC 60529 IP52, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78
12) DORI(EN62676-4 standard)
A. Detect (25PPM/ 8PPF)      : 광각 54.8m(179.73ft) / 협각 168.5m(552.89ft)
B. Observe (63PPM/ 19PPF)   : 광각 21.9m(71.89ft) / 협각 67.4m(221.16ft)
C. Recognize (125PPM/38PPF) : 광각 11.0m(35.95ft) / 협각 33.7m(110.58ft)
D. Identify (250PPM/76PPF)   : 광각 5.5m(17.97ft) / 협각 16.9m(55.29ft)


* 본 사양서의 내용은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
한화비전 http://www.hanwhavision.com
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