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MODEL : 1/1.7형 9M 초고해상도 네트워크 피쉬아이 카메라 (PNF-9010RV)
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1. 개 요
PNF-9010RV는 9메가픽셀의 초고해상도 영상을 지원하며, 1/1.7형 CMOS 채용에 따라 보다 선명하고 깨끗한 화질을 제공하고, Fish eye(어안) 렌즈 채용으로 360도의 완벽한
전방위 감시를 제공합니다.
또한 당사의 WiseStream과 더불어 H.265등 최신화된 비디오 압축기술로 대역폭 절감에
최적화된 저장 솔루션을 제공하며 손쉽게 포커싱 조정을 할 수 있는 심플포커스 기능과
움직임, 초점흐림, 탬퍼링 감지 등 지능형 영상 감시를 제공하는 초고해상도 네트워크
Fish eye 카메라입니다.

- 유효화소 2,992x 2,992 초고해상도 영상 / 야간 가시거리 15m
- 9Mega 픽셀 1/1.7형 CMOS 채용 / 360도 View 다분할 모니터링
- 2.1mm 고정 초점 렌즈
- 화이트 발란스, WDR 기능
- 방수/방진, 내충격 인증 IP66, IK10
- 최신의 최적화된 영상압축 기술 WiseStream, H.265 압축 기술 적용	

2. 제 원 
1) 촬상소자        : 1/1.7” 9Mega Progressive CMOS 
총화소수 4,168(H) x 3,062(V), 유효화소수 2,992(H) x 2,992(V)
 2) 해상도          : Fisheye: 4000x3000,2992x2992,2560x2560,2048x20481280x1280,640x640
                      Double panorama: 2560x1440,1920x1080,1280x720,640x360
                      Single panorama: 2560x1440,1920x1080,1280x720,704x576,640x360
                      Quad View: 2560x1920,2048x1536,1600x1200,1280x960,1024x768,
800x600,640x480
3) 야간가시거리    : 15m
4) 영상출력        : CVBS: 1.0 Vp-p/75Ω composite,704 x 480(N),설치용,DIP 커넥터형태
5) 렌즈            : 2.1mm 고정 초점 렌즈, 구경비 F2.2, 포커스(심플포커스,매뉴얼,원격)
6) 화각            : H : 180°/ V : 180°/ D : 180°
7) Day & Night     : Auto (ICR) / Color / B/W / External / Schedule
8) 역광보정        : Off / BLC / WDR (120dB)
9) 노이즈 제거     : SSNR (Off / On), SSDR(Off / On)
10) 동작탐지        : Off / On (최대8개의 사각형 동작 탐지 영역 설정 가능)
11) 프라이버시 기능 : Off / On (최대8개의 사각형 프라이버시 영역 설정 가능)
12) Gain Control    : Off / Low / Middle / High (전자셔터 1~1/12,000초)
13) 화이트발란스    : ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
14) Flip / Mirror   : Off / On
15) 알람            : 입출력(입력 1개, 출력 1개)
                      알람트리거(알람입력, 움직임 및 오디오 검출, 비디오 분석, N/W단절)
                      이벤트대응동작(FTP,E-mail 사용 파일전송 및 업로드, E-mail 알람
                      알람트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC메모리 녹화,외부알람출력)
16) 픽셀카운터      : 지원
17) 이더넷          : RJ-45 (10/100/1000BASE-T)
18) 비디오 압축방식 : H.265, H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC): Main / Baseline / High, MJPEG
                      WiseStream 지원
19) 스마트압축      : 지원 5개 영역
20) 동시 전송능력   : 최대 3종의 스트림 동시전송, 전송방식:유니캐스트(15명)/멀티캐스트
21) 오디오 통신     : 양방향 (G.711 u-law/G.726 선택가능), 마이크/라인입력/내장마이크
22) 프로토콜        : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP,HTTPS
SSL/TLS,DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),
ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UpnP, Bonjour,SIP(IP: IPv4, IPv6)
23) 메모리 슬롯     : SD/SDHC/SDXC (Up to 128G)
24) S/W 인터페이스  : ONVIF Profile S/G,SUNAPI(HTTP API),Wisenet Open Platform
25) 웹뷰어          : 지원 OS (Win 7,8.1,10/ Mac OS 10.9,10.10,10.11), 웹언어 : 한국어
26) 동작온습도      : -40℃~+55℃ / 90% RH이하
27) 방진,방수/내충격: IP66 / IP10
28) 전원/소비전력   : DC12V±10%, PoE(IEEEE802.3af,Class3)/MAX, 11W(DC12V), PoE:12W
29) 색상/재질       : Ivory / Metal
30) 크기/무게       : Ø146 x 63.4mm / 805g
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