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MODEL : 5M*4채널 멀티디렉셔널 네트워크 카메라 (PNM-9081VQ)


1. 개 요
PNM-9081VQ는 4개의 카메라를 하나의 본체에 탑재하여 모니터링이 가능한
4방향 카메라이다. 1개의 IP를 사용하여 영상을 표출하며 360도 전방위 모니터링을
함으로써 사용성 극대화가 가능하다.
     
· H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원
· 5메가픽셀 카메라 4대를 1개의 IP로! 360도 모니터링
· 3.6 ~ 9.4mm 전동 가변초점렌즈 적용, True WDR(120dB)
· 영상 압축기술 WiseStreamⅡ, 자이로(Gyro)센서 적용한 흔들림 보정 기능
· [bookmark: _GoBack]IP66 방진방수, IK10 내충격 인증
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2. 제 원 

1) 영 상
A. 촬상소자  : 1/1.8형 6M CMOS * 4개, 각 500만화소
총화소 3,096(H) x 2,094(V) * 4개, 유효화소 2,616(H) x 1,976(V) * 4개
B. 최저조도  : Color 0.07Lux (1/30Sec, F1.2), B/W 0.007Lux (1/30Sec, F1.2)
C. 해상도    : 2560×1920 /2560×1440 /1920×1080 /1600×1200 /1280×1024 /1280×960 /1280×720
           /1024×768 /800×600 /800×450 /720×576 /720×480/640×480 /320×240
D. 프레임    : H.265/H.264 최대 30fps, MJPEG 최대 30fps
E. 영상출력  : CVBS(720×480), 설치용 젠더 제공
2) 렌 즈
A. 초점거리  : 3.6 ~ 9.4mm(2.6배) 전동 가변렌즈
B. 화각      : H 38.7˚~102.5˚, V 29.0˚~74.2˚, D 48.6˚~135.5˚
3) 팬/틸트/회전
A. 범위      : 4방향 (팬 +/-30°, 틸트 10°~41°, 회전 +/-90°)
           센터 (팬 +/-60°, 틸트 10°~41° / 10°~90°(CH2/Center), 회전 +/-90°)
4) 카메라 기능
A. 역광보정  : BLC, HLC, WDR(150dB)
B. 지능형분석 : Tampering, 배회, 방향감지, 초점흐림감지, 안개감지, 가상선, 출/입
            나타남/사라짐, 움직임감지
C. 알람      : 입력1 / 출력1
D. 기타      : LDC(렌즈왜곡보정), 영상흔들림보정(Gyro센서 적용), 픽셀카운터, Defog
           SD/SDHC/SDXC 4슬롯(각 채널별 1개씩)
5) 네트워크
A. 영상압축  : H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG
B. 동시접속  : 최대 20명(유니캐스트)
C. 동시전송  : 멀티스트리밍(최대 40개 프로파일)
D. 스마트압축 : 관심 영역 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원
E. 보안      : HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)인증, IP주소필터링, 사용자접속로그
F. S/W연동  : ONVIF ProfileS, SUNAPI(HTTP API)
G. 웹뷰어    : OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.9 ~ 10.12)
           브라우저 (Chrome 54, Edge 38, Firefox 49(윈도우 64bit만), Safari 9 (MacOS X만)
                    Explorer 11 , Firefox 43, Safari 9
6) 사용환경 및 외관
A. 동작온/습도 : -40℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
B. 인증      : KC인증, IP66방진방수, IK10내충격
C. 전원      : 12V DC, HPoE(어댑터제공)
D. 소비전력  : 28.8W(DC 12V), 33.6W(HPoE)
E. 크기/무게  : 315mm(W)Ⅹ152mm(H), 4.89Kg
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