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	Model
	[bookmark: _GoBack]4K N/W IR불렛 [PNO-9080R]
	Lot Size
	50
	AQL
	Defect
	Result

	Buyer
	[                  ]
	Sample
	10
	G2
	Major – 0.65
	
	[image: C:\Documents and Settings\a080109\Local Settings\Temp\hunclip1\02\huntemp.files\img0013.jpg]

	Date
	____Y   __M   __D
	Lot. No
	
	
	Minor – 2.5
	
	

	Serial. No
	[                  ]
	Inspector
	
	S1
	Effici. – 2.5
	
	



	검사항목
	규격 및 조건
	측정 DATA
	평가 결과

	
	
	#1
	#2
	#3
	결과
	판정

	화질
특성
	렌즈 동작상태
	4.5mm~10mm렌즈 정상 동작할 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	영상출력상태
	4,000*3,000 20fps 영상 나올 것 
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	기능
특성
	네트워크 매니저
	웹뷰어에서 정상 동작할 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	지능형영상분석
	이상 없이 기능 동작할 것(템퍼링)
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	IR 가시거리
	최대 40M 정상 동작할 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	LDC(렌즈왜곡보정)
	정상 동작할 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	저조도 특성
	0Lux에서 영상재현 될 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	메모리 슬롯
	정상 인식할 것(128G까지)
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	ONVIF 지원
	ONVIF Profile S대응할 것
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	신뢰성
	방진/방수/충격
	IP66,IK10
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	AGING시험(4시간이상)
	정격전압 ±20 (2시간이상)
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG

	
	정격전압/소비전력
	24V AC, DC12V, POE(IEEE802.3AF,CLASS3)
	OK
	OK
	OK
	0/10
	OK,NG



	포장검사
□Acc
□Rej
□(   )
	출하지
	
	해외규격
	□UL □CE □(   )
	포장단위(무게)
	수량(   ) 무게(   )

	
	시스템
	□NTSC □PAL
	원산지
	□KOREA □(   )
	커넥터
	□유(   ) □무

	
	전원사양
	□12V  □24V
	어댑터
	□AC     □DC
	IRIS Jack
	□유(   ) □무

	
	코드Type
	
	사용설명서
	□국문 □영문 □(   )
	L렌치
	□유(   ) □무



	불량
List
	1.
	
	3.
	

	
	2.
	
	4.
	

	유첨 : 불량List(  매),  불합격통보서(  매),  시정조치요구서(  매),  성능평가결과서(  매)
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