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MODEL : QNB-C5013RH

1. 개 요

· 1/2.8형 5메가픽셀 CMOS 채용
· 최대 2,592 x 1,944 해상도
· 화각(H) 100°/ 3.0mm 고정초점 렌즈
· 최저조도 0Lux (IR LED On), IR 가시거리 25m
· H.265/H.264 멀티 코덱 지원
· Day & Night (ICR), WDR (120dB)
· IK10 충격 대응 규격획득, IP66 방진/방수 대응 규격획득
· 하우징 일체형으로 간편한 시공	

2. 제 원
1) 영상  
A. 촬상 소자            : 1/2.8" / CMOS 
B. 해상도               : 2592x1944, 2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448,720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
C. 최대 프레임레이트    : H.265/H.264 - 30fps/25fps(60Hz/50Hz) / MJPEG - 30fps(@5MP Max. 5fps)
D. 최저조도(Lux)        : 컬러(1/30초, 30IRE) – 0.05 / 흑백(1/30초, 30IRE) – 0.005
E. 영상 출력            : USB: Micro USB Type B
2)  렌즈
A. 초점 거리(mm)       : 3.0
B. 최대 구경비(F number): 광각 1.6 / 협각 100°
C. 화각                  : 수평 100° / 수직 73° / 대각 129°
D. 최소 지근 거리        : 0.5m(1.64ft)
E. 포커스 제어           : 고정
F. 렌즈 타입             : Fixed iris
G. 마운트 타입           : M12
3) 팬 / 틸트 / 회전
A. 팬                    : 0° ~ 360°
B. 틸트                  : 0° ~ 100°
C. 회전                  : 0° ~ 360°

4) 카메라 기능
A. Day & Night          : 자동(ICR)
B. 역광보정              : BLC, WDR, SSDR
C. Wide Dynamic Range (dB) : 120
D. 노이즈 제거           : WiseNRⅡ(AI엔진 기반), SSNRV
E. 움직임 감지           : 수량 - 8개 / 형태 - 8점의 다각형 지원
F. 프라이버시 기능       : 수량 - 32개 / 형태 - 8점의 다각형 지원 / 색상/옵션 - 회색, 초록, 빨강, 파랑, 검정, 흰색 / 다이나믹 프라이버시 기능: 색상/옵션 - 모자이크
G. Gain Control         : 낮음, 중간, 높음
H. 화이트발란스          : ATW, AWC, 수동, 실내, 실외
I. LDC(렌즈왜곡보정)    : 지원
J. 전자셔터              : 모드 - 최소, 최대, 플리커 방지, 사용자 선호 셔터 제어(AI엔진 기반) / 속도 범위 – 1/5 ~ 1/25,000초
K. 영상 회전             : 상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90°/270°)
L. 알람 입출력           : 입/출력 – 입력 1개, 출력 1개
M. 알람 트리거           : 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, MQTT 구독
N. 알람 트리거 발생시 이벤트 : 파일 전송 및 업로드(이미지): 이메일/FTP/SFTP, 알림: 이메일, 녹화: 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화, 알람 출력, 핸드오버: PTZ 프리셋, 음원 재생, MQTT: 발행
O. 오디오 입력           : 선택가능(마이크 입력/라인 입력)
P. 오디오 출력           : 라인 출력
Q. 조명 종류             : IR LED
R. 조명 가시거리         : IR – 25m(82.02ft)
S. IR 파장               : 850nm
5) 지능형 분석
A. 분류 가능한 객체      : 사람, 차량
B. Attributes            : 사람 – 상/하의 색상 / 차량 - 타입(car, bus, truck, motorcycle, bicycle) 
C. 썸네일                : BestShot
D. 분석 이벤트           : AI엔진 기반 - 객체 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(배회/침입/들어감/나감), 움직임 감지, 일반 – 디포커스 감지, 템퍼링, 가상영역(나타남/사라짐)
E. 비즈니스 인텔리전스   : AI엔진 기반 – 피플 카운팅, 대기열관리, 히트맵, 차량 카운팅
6)  네트워크
A. 이더넷                : RJ-45(10/100BASE-T)
B. 비디오 압축           : H.265/H.264: Main/High, MJPEG
C. 오디오 압축           : G.711 u-law /G.726 선택 가능,G.726(ADPCM) 8KHz,G.711 8KHz, G.726: 16Kbps,24Kbps,32Kbps,40Kbps, AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
D. 스마트 압축           : 수동, WiseStreamⅢ
E. 비트레이트 제어       : H.265/H.264: CBR 또는 VBR, MJPEG: VBR
F. 스트리밍              : 유니캐스트 – 최대 20명 / 멀티캐스트 – 지원 / 멀티 스트리밍 – 최대 5개 프로파일
G. 프로토콜             : IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,SSL/TLS, DHCP, FTP, SFTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS,QoS, UPnP, Bonjour, LLDP, CDP, SRTP(TCP, UDP Unicast), MQTT
H. 응용 인터페이스      : ONVIF – S, G, T, M / 기타 - SUNAPI(HTTP API)
I. 클라우드 직접 연결   : 지원
7) 보안
A. OS/펌웨어 보호      : 펌웨어 암호화, 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명
B. 사용자 인증          : Digest authentication, 무차별 대입공격 방지
C. 네트워크 인증        : IEEE 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP, MSCHAPv2)
D. 암호통신             : HTTPS, WSS(WebSocket Secure), SRTP
E. 접근제어             : IP 기반 접근제어
F. 데이터 보호          : 인증정보 암호화, ZIP 압축 암호화
G. 감사(audit)          : Access / System / Event 로그 기록관리
H. Device ID           : 기기인증서(Hanwha Vision Root CA)
I. Secure Storage     : SDcard 암호화
8)  일반
A. 메모리              : RAM 2GB, Flash 1GB
B. Edge Storage       : Micro SD/SDHC/SDXC - 최대 256GB 1슬롯
9)  동작 환경 및 전원
A. 동작 조건            : 온도 -30°C~+55°C / 습도 0~100% RH(condensing) / 기타 기동온도 -30°C 이상
B. 보관 조건            : 온도 -50°C~+60°C / 습도 0~95% RH(non-condensing)
C. 전원                 : PoE(IEEE802.3af, Class3)
D. 소비 전력            : PoE - Max 8.1W, typical 4.0W
10) 외관
A. 색상                 : 화이트 
B. 재질                 : 알루미늄
C. RAL 코드            : RAL9003
D. 제품 치수            : ø157x111x482.2mm(6.18x4.37x18.98")
E. 제품 무게            : 2,284g(5.03lb)
F. 호환 갱박스          : Single, Double, 4" Octagon
11) Certifications & Standards
A. EMC               : FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), CE/UKCA - EN55032 Class A,EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, RCM AS-NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832Class A, KS C 9835 
B. 안전               : UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC 62471
C. 환경               : IEC/EN 63000, IEC 60529 IP66, IEC 62262 IK10
12) DORI(EN62676-4 standard)
A. Detect (25PPM/ 8PPF)      : 광각 43.5m(142.71ft)
B. Observe (63PPM/ 19PPF)   : 광각 17.5m(57.09ft)
C. Recognize (125PPM/38PPF) : 광각 8.7m(28.54ft)
D. Identify (250PPM/76PPF)   : 광각 4.3m(14.27ft)



* 본 사양서의 내용은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
한화비전 http://www.hanwhavision.com
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