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MODEL : 4M 네트워크 IR 돔 카메라 (QND-7020R)


1. 개 요
QND-7020R은 3.6mm 고정초점렌즈를 장착한 돔형 네트워크 카메라로 실내/외 환경에 최적으로 설계되었으며 복도뷰, 렌즈보정(LDC)등 편의기능이 추가되어 효율적인 모니터링이 가능하다.

· 최대 4백만화소, 12M 20fps/4M, 2M이하 30fps, 야간가시거리 IR 20M
· True WDR(120dB), D&N(ICR)
· Motion detection with metadata, Tampering, Defocus detection
· Micro SD/SDHC/SDXC 슬롯지원, Simple Focus, 복도뷰(Hallway view)




[image: ]








2. 제 원 
1) 촬상소자         : 1/3” 4M Progressive CMOS, 
 총화소수 2720(H) x 1536(V), 유효화소수 2688(H) x 1520(V) 
2) 비디오압축방식   : H.265, H.264, MJPEG
3) 해상도           : 
2592 x 1520, 2560 x 1440 (16 : 9), 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240
4) 프레임레이트     : 
[H.265/H.264] : 최대 20fps at 4M, 최대 30fps at 2M 이하, 
[MJPEG] : 최대 15fps
5) 최저조도         : 
[Color] : 0.4Lux (30IRE), [B/W] : 0Lux (IR LED on)
6) Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / External / 스케쥴
7) 렌즈/마운트 타입 : 3.6mm(고정초점 렌즈)
8) 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB)
9) 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out
10) 오디오 압축방식  : G.711 u-law /G.726 Selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz,
 G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps
11) 지능형영상분석   : Motion detection with metadata, Tampering, Defocus detection
12) 기타             : Micro SD/SDHC/SDXC 최대 128G, ,IK08
13) 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
14) 전원 및 소비전력 : PoE (IEEE802.3af class 3), 12V DC, 
최대 6.5W (PoE), 최대 5.43W (12V DC)
15) 크기 및 무게     : Ø110 x 86mm / 290g
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