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MODEL : 2M H.265 네트워크 IR Bullet 카메라(QNO-6030R)

1. 개 요
QNO-6030R은 최대 2메가 픽셀 1080p 고해상도를 지원하고 IP66,IK10등의 생활 방진,
방수,내충격에 대한 인증으로 외부 감시가 용이하며, 최신 영상 압축 기술인 H.265와 한화테크윈의 최적화된 압축 기술인 WiseStream가 결합되어 대역폭 절감을 극대화 한 풀HD 네트워크 IR Bullet 카메라 입니다.

[bookmark: _GoBack]- 최대 1920x 1080(1080p) 풀HD급 영상 / 야간 가시거리 30m
- 2Mega 픽셀 CMOS 채용
- 6mm 고정 초점 렌즈
- 화이트 발란스, Day & Night, WDR (120dB)등의 기능 적용

2. 제 원 
1) 촬상소자        : 1/2.9” 2Mega Progressive CMOS 
총화소수 2,000(H) x 1,121(V), 유효화소수 1,984(H) x 1,105(V)
2) 해상도          : 1920 x 1080 (1080p) / 야간가시 30m
3) 렌즈            : 6mm 고정 초점 렌즈
4) 화각            : H-52.54˚/V-28.86˚/D-61.14˚
5) Day & Night     : True Day & Night
6) 역광보정        : Off / BLC / WDR (120dB)
7) 노이즈 제거     : SSNR (Off / On)
8) 동작탐지        : Off / On (최대 4개 영역)
9) 프라이버시 기능 : Off / On (최대 6개 사각형 영역 설정가능)
10) Gain Control    : Off / Low / Middle / High
11) 화이트발란스    : ATW / Outdoor / Indoor / Manual / AWC
12) LDC             : 렌즈왜곡 보정 Off / On
13) 전자셔터        : Minimum / Maximum / Anti flicker
14) Flip / Mirror   : Flip / Mirror / 복도뷰
15) 지능형 영상분석 : Motion Detection, Tampering, Defocus Detection
16) 알람            : 입출력 각 1개 (알람 트리거 : 움직임,템퍼링,초점흐림 등 검출)
17) 픽셀 카운터     : 지원 (플러그인 설치 뷰어)
18) 네트워크        : 이더넷 RJ-45 (10/100BASE-T) / IPv4, IPv6
19) 비디오 압축     : H.265,H.264,MJPEG / Wisestream 스마트 코덱 지원
20) 동시 전송 능력  : 최대 3종의 스트림 동시 전송
21) 오디오          : G.711 u-law, G.726
22) 프로토콜        : TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP),RTP(TCP),RTCP,RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL/TLS,
                      DHCP,PPPoE,FTP,SMTP,ICMP,IGMP,SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS,
                      QoS,PIM-SM,UpnP,Bonjour
23) 전송방식        : 유니캐스트 / 멀티캐스트 (최대 동시접속자 6명 - 유니캐스트 모드)
24) 메모리 슬롯     : micro SD/SDHC/SDXC 최대 128G, NAS
25) S/W 인터페이스  : ONVIF Profile S/G, SUNAPI (HTTP API)
26) 관리 Software   : 통합 관리 소프트웨어 - SmartViewer
27) 동작온습도      : -30℃ ~ +55℃ / 90% RH 이하
                      전원 OFF > ON 시킬때는 반드시 -20℃ 이상이어야 함
28) 전원/소비전력   : PoE(IEEE802.3af class3), 12VDC / 최대 7W(PoE), 최대 6W(12VDC)
29) 색상/재질       : Dark Gray / Metal
30) 크기/무게/특징  : Ø 70 x 246mm (선실드 미포함) / 730g / IP66,IK10(방진방수,내충격)
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