Página 2  CAMARA DIA/NOCHE, ALTA RESOLUCION, BAJA LUMINOSIDAD


SCB 2001 CAMARA DIA/NOCHE, ALTA RESOLUCION, BAJA LUMINOSIDAD
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 SEGURIDAD Y PROTECCION ELECTRONICA
NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA
NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO
NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS
2.01
GENERALIDADES
A.
Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.
B.
Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.
C.
Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor / instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D.
Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.
2.02
SCB 2001 CAMARA DIA/NOITE, ALTA RESOLUCION, BAJA LUMINOSIDAD
A.
La cámara deberá generar 600 líneas de TV de vídeo de alta resolución y una iluminación mínima en situaciones de baja luminosidad de 0,05 Lux (F1.2, modo color).
B. 
La cámara deberá contener un filtro de corte IR integrado (ICR) para uso de día / noche y para las funciones de detección de movimiento, detección de objeto fijo, acompañamiento de objetos y detección de violación de cerca.
C. 
La cámara deberá soportar protocolos de comunicación estándar en el sector y deberá soportar control coaxial (SEC) y RS-485.
D. 
La cámara deberá ofrecer una aplicación de configuración en pantalla que pueda ser programada en varios idiomas, a saber: Inglés, Japonés, Español, Francés, Portugués, Coreano, Alemán, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Dinamarqués y Turco.
2.03 
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
A.  Tensión de entrada

1. SCB-2001N/P
Dual (12V CC, 24V CA)


2. SCB-2001PH
230V CA
B. Consumo
Máx. de 4,0 W

2.04. 
ESPECIFICACIONES DE VIDEO
A. Dispositivo de Imagen
CCD Súper HAD de 1/3"
B. Total de Píxeles 

1. SCB-2001N
811(H) x 508(V)


2. SCB-2001P/PH
795(H) x 596(V)

C. Píxeles Efectivos



1. SCB-2001N
768(H) x 494(V)


2. SCB-2001P/PH
752(H) x 582(V)

D. Sistema de Barrido
Interlaceado 2:1
E. Sincronización
Interna, Bloqueo de línea
F. Frecuencia

1. SCB-2001N
15,734KHz (H), 59,94Hz (V)

2. SCB-2001P/PH
15,625KHz H), 50Hz (V)
G. Resolución Horizontal
Modo Color: 600 Líneas de TV (Mín.), Modo B&N: 700 Líneas 


de TV (Mín.)
H. Iluminación Mínima
Modo Color: 0,05 Lux (50IRE@F1.2), 0,0001Lux (Sensibilidad, 512x)


Modo B&N: 0,0005Lux (50IRE@F1.2)

I. Relación S/R (señal Y)
52dB

J. Salida de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω compuesta
2.05. 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS
A. Exhibición de Informaciones en la Pantalla (OSD)



1. SCB-2001N
Inglés, Japonés, Español, Francés, Portugués, Coreano

2. SCB-2001P/PH
Inglés, Japonés, Español, Francés, Portugués, Coreano,



Alemán, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Dinamarqués



y Turco
B. Título de la Cámara
On, Off (Máx. 54 caracteres, 2 líneas)
C. Día y Noche
Automático (ICR), Externo, Modo Color, Modo B&N
D. Reducción del Ruido Digital
On, Off

E. Compensación de la 
     Luz de Fondo
BLC (On, Off)

F. Rango Dinámico Extendido
Bajo, Mediano, Alto, Off (Desactivado)
G. Estabilización Digital 
    de la Imagen
On, Off

H. Máscara de Privacidad
On, Off (12 zonas poligonales programables)
I. Filtro de Ruidos 2D+3D (A1)
Off, Muy Bajo, Bajo, Mediano, Alto, Muy Alto, Usuario, Fijo
J. Sensibilidad 
    (Integración de Cuadros)
On, Off (Límite posible de seleccionar ~ 512x)

K. Control de Ganancia
Bajo, Alto, Off (Desactivado)
L. Balance de Blanco
ATW1, ATW2, AWC (Manual), 3200(K, 5600(K
M. Velocidad del Obturador 
     Electrónico
1/60 ~ 1/10.000 segundos

N. Zoom Digital
On, Off (2x ~ 16x)
O. Vídeo Inteligente
On, Off (Movimiento, Fijo, Cerca, Área, Acompañamiento)
P. PIP (Imagen en Imagen)
On, Off

Q. Comunicación
Control RS-485, Coaxial (SEC)
R. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Honeywell,  



Vicon, Panasonic
2.06
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
A. Temperatura Operativa
-10°C ~ +50°C 

B. Humedad Operativa
Humedad Relativa del 30% a 90% 

C. Temperatura de 
    Almacenamiento
-20°C ~ +60°C 

D. Humedad de 
    Almacenamiento
Humedad Relativa del 30% a 90%
2.07 
ESPECIFICACIONES MECANICAS
A. Dimensiones (AxAxP)


1. SCB-2001N/P 
64 x 58 x 109,2mm 


2. SCB-2001PH
64 x 58 x 129,2mm 

B. Peso
305 g

C. Montura de la Lente
C, CS

D. LED Indicador
Integrado
2.08
CERTIFICACIONES 

A. FCC (Clase A)
SCB-2001N

B. CE (Clase A)
SCB-2001P, SCB-2001PH

C. UL (Fuente de alimentación
           externa)

2.09
GARANTIA
A. 3 años, piezas y mano de obra
SCB2001- Nov2010

