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SCB 2001 CÂMERA DIA/NOITE, ALTA RESOLUÇÃO, BAIXA LUMINOSIDADE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA
DIVISÃO – 28 SEGURANÇA E PROTEÇÃO ELETRÔNICA
NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO
NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS
2.01
GENERALIDADES
A.
Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.
B.
Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.
C.
Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D.
Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.
2.02
SCB 2001 CÂMERA DIA/NOITE, ALTA RESOLUÇÃO, BAIXA LUMINOSIDADE 
A.
A câmera deverá gerar 600 linhas de TV de vídeo de alta resolução e uma iluminação mínima em situações de baixa luminosidade de 0,05 Lux (F1.2, modo colorido).
B. 
A câmera deverá conter um filtro de corte IR integrado (ICR) para uso de dia/noite e para as funções de detecção de movimento, detecção de objeto fixo, acompanhamento de objetos e detecção de violação de cerca.
C. 
A câmera deverá suportar protocolos de comunicação padrão no setor e deverá suportar controle coaxial (SEC) e RS-485.
D. 
A câmera deverá oferecer uma aplicação de configuração em tela que possa ser programada em vários idiomas, a saber: Inglês, Japonês, Espanhol, Francês, Português, Coreano, Alemão, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Dinamarquês e Turco.
2.03 
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
A.  Tensão de entrada

1. SCB-2001N/P
Dual (12V CC, 24V CA)


2. SCB-2001PH
230V CA
B. Consumo
Máx. de 4,0 W

2.04. 
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO
A. Dispositivo de Imagem
CCD Super HAD de 1/3"
B. Total de Pixels 

1. SCB-2001N
811(H) x 508(V)


2. SCB-2001P/PH
795(H) x 596(V)

C. Pixels Efetivos



1. SCB-2001N
768(H) x 494(V)


2. SCB-2001P/PH
752(H) x 582(V)

D. Sistema de Varredura
Interlace 2:1
E. Sincronização
Interna, Bloqueio de linha
F. Frequência

1. SCB-2001N
15,734KHz (H), 59,94Hz (V)

2. SCB-2001P/PH
15,625KHz H), 50Hz (V)
G. Resolução Horizontal
Modo Colorido: 600 Linhas de TV (Mín.), Modo P&B: 700 Linhas 


de TV (Mín.)
H. Iluminação Mínima
Modo Colorido: 0,05 Lux (50IRE@F1.2), 0,0001Lux (Sensibilidade, 512x)


Modo P&B: 0,01 Lux (50IRE@F1.2) 0,0005Lux (50IRE@F1.2)

I. Relação S/R (sinal Y)
52dB

J. Saída de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω composta
2.05. 
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS
A. Exibição de Informações na Tela (OSD)



1. SCB-2001N
Inglês, Japonês, Espanhol, Francês, Português, Coreano

2. SCB-2001P/PH
Inglês, Japonês, Espanhol, Francês, Português, Coreano,



Alemão, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Dinamarquês



e Turco
B. Título da Câmera
Ligado, Desligado (Máx. 54 caracteres, 2 linhas)
C. Dia e Noite
Automático (ICR), Externo, Modo Colorido, Modo P&B
D. Redução do Ruído Digital
Ligado, Desligado
E. Compensação da 
     Luz de Fundo
BLC (Ligado, Desligado)

F. Faixa Dinâmica Estendida
Baixa, Média, Alta, Desligada (Desativada)
G. Estabilização Digital 
    da Imagem
Ligado, Desligado
H. Máscara de Privacidade
Ligado, Desligado (12 zonas poligonais programáveis)
I. Filtro de Ruídos 2D+3D (A1)
Desl, Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto, Muito Alto, Usuário, Fixo
J. Sensibilidade 
    (Integração de Quadros)
Ligado, Desligado (Limite selecionável ~ 512x)

K. Controle de Ganho
Baixo, Alto, Desligado (Desativado)
L. Balanço de Branco
ATW1, ATW2, AWC (Manual), 3200(K, 5600(K
M. Velocidade do Obturador 
     Eletrônico
1/60 ~ 1/10.000 segundos

N. Zoom Digital
On, Off (2x ~ 16x)
O. Vídeo Inteligente
Lig, Desl (Movimento, Fixo, Cerca, Área, Acompanhamento)
P. PIP (Imagem em Imagem)
Ligado, Desligado
Q. Comunicação
Controle RS-485, Coaxial (SEC)
R. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Honeywell,  



Vicon, Panasonic
2.06
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
A. Temperatura Operacional
-10°C ~ +50°C 

B. Umidade Operacional
Umidade Relativa de 30% a 90% 

C. Temperatura de 
    Armazenamento
-20°C ~ +60°C 

D. Umidade de 
    Armazenamento
Umidade Relativa de 30% a 90%
2.07 
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
A. Dimensões (LxAxP)


1. SCB-2001N/P 
64 x 58 x 109,2mm 


2. SCB-2001PH
64 x 58 x 129,2mm 

B. Peso
305 g

C. Montagem da Lente
C, CS

D. LED Indicador
Integrado
2.08
CERTIFICAÇÕES 

A. FCC (Classe A)
SCB-2001N

B. CE (Classe A)
SCB-2001P, SCB-2001PH

C. UL (Fonte de alimentação
           externa)

2.09
GARANTIA
A. 3 anos, peças e mão de obra
SCB2001- Nov2010

