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SCB 2001 CAMERA JOUR/NUIT, HAUTE RESOLUTION, BASSE LUMINOSITÉ
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
SYSTEME DE SECURITE

DIVISION – 28 SÉCURITE ET PROTECTION ELECTRONIQUE

NIVEAU 1__28 20 00 SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

NIVEAU 2__28 23 00 VIDEOSURVEILLANCE  

NIVEAU 3__28 23 29 CAPTEURS E DISPOSITIFS A DISTANCE DE VIDEOSURVEILLANCE  
PARTIE 2 – PRODUITS

2.01
GENERALITES

A.
Tous les matériels et matériaux utilisés doivent être des composants standards fabriqués régulièrement et utilisés dans le système du fabricant.

B.
Tous les systèmes et composants doivent avoir été complètement testés et avoir donné preuve de leur usage effectif.

C.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un système de téléphone vert (Etats-Unis et Canada) et par un programme d’assistance technique 24 heures (TAP) fournis par le fabricant. Le service TAP doit fournir une assistance technique immédiate au revendeur/installateur ou à l’utilisateur final sans aucune charge durant la période dans laquelle le produit est installé.

D.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un Service Express de réparation d’un jour et remplacement de pièces dans les 24 heures. Ces services doivent être assurés par le fabricant en ce qui concerne les éléments soient-ils sous garantie ou non.

2.02
SCB 2001 CAMERA JOUR/NUIT, HAUTE RÉSOLUTION, BASSE LUMINOSITÉ 
A.
La caméra devra générer 600 lignes de TV de vidéo de haute résolution et une illumination minimale dans des situations de basse luminosité de 0,05 Lux (F1.2, mode couleur).
B. 
La caméra devra contenir un filtre de coupure IR intégré (ICR) pour usage jour/nuit et pour les fonctions de détection de mouvement, détection d’objet fixe, suivi d’objets et détection de violation de clôture.
C. 
La caméra devra supporter des protocoles de communication standard dans le secteur et devra supporter un contrôle coaxial (SEC) et RS-485.
D. 
La caméra devra offrir une application de configuration sur écran susceptible d’être programmée en plusieurs langues, soit : Anglais, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Coréen, Allemand, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Danois et Turque.
2.03 
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES
A.  Tension d’entrée

1. SCB-2001N/P
Dual (12V CC, 24V CA)


2. SCB-2001PH
230V CA
B. Consommation
Max. de 4,0 W

2.04. 
SPECIFICATIONS VIDEO
A. Dispositif d’Image
CCD Super HAD de 1/3"
B. Total de Pixels 

1. SCB-2001N
811(H) x 508(V)


2. SCB-2001P/PH
795(H) x 596(V)

C. Pixels Effectifs



1. SCB-2001N
768(H) x 494(V)


2. SCB-2001P/PH
752(H) x 582(V)

D. Système de Balayage
Entrelacé 2:1
E. Synchronisation
Interne, Blocage de ligne
F. Fréquence

1. SCB-2001N
15,734KHz (H), 59,94Hz (V)

2. SCB-2001P/PH
15,625KHz H), 50Hz (V)
G. Résolution Horizontale
Mode couleur: 600 Lignes de TV (Min.), Mode N&B: 700 Lignes 


de TV (Min.)
H. Illumination Minimale
Mode couleur: 0,05 Lux (50IRE@F1.2), 0,0001Lux (Sensibilité, 512x)


Mode N&B: 0,0005Lux (50IRE@F1.2)

I. Rapport S/B (signal Y)
52dB

J. Sortie Vidéo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω composite
2.05. 
SPECIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
A. Affichage d’Information sur Ecran (OSD)



1. SCB-2001N
Anglais, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Coréen

2. SCB-2001P/PH
Anglais, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Coréen,

Allemand, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Danois et Turc.
B. Titre de la Caméra
Activé, Désactivé (Max. 54 caractères, 2 lignes)
C. Jour et Nuit
Automatique (ICR), Externe, Mode couleur, Mode N&B
D. Réduction du Bruit 
     Numérique
Activé, Désactivé
E. Compensation de Contrejour
BLC (Activé, Désactivé)

F. Bande Dynamique Etendue
Basse, Moyenne, Elevée, Désactivée 
G. Stabilisation Numérique 
    de l’Image
Activée, Désactivée
H. Masque de Privauté
Activé, Désactivé (12 zones polygonales programmables)
I. Filtre de Bruits 2D+3D (A1)
Désactivé, Très Bas, Bais, Moyen, Elevé, Très Elevé, Utilisateur, Fixe
J. Sensibilité
    (Intégration de Cadres)
Activée, Désactivée (Limite sélectionnable ~ 512x)

K. Contrôle de Gain
Bas, Elevé, Désactivé
L. Equilibrage de Blanc
ATW1, ATW2, AWC (Manuel), 3200(K, 5600(K
M. Vitesse de l’Obturateur 
     Electronique
1/60 ~ 1/10.000 secondes
N. Zoom Numérique
Activé, Désactivé (2x ~ 16x)
O. Vidéo Intelligent
Activé, Désactivé (Mouvement, Fixe, Clôture, Zone, Suivi)
P. PIP (Image en Image)
Activé, Désactivé
Q. Communication
Contrôle RS-485, Coaxial (SEC)
R. Protocole
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Honeywell,  



Vicon, Panasonic
2.06
SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
A. Température Fonctionnement
-10°C ~ +50°C 

B. Humidité Fonctionnement
Humidité Relative de 30% à 90% 

C. Température de Stockage
-20°C ~ +60°C
D. Humidité de stockage 
Humidité Relative de 30% à 90%
2.07 
SPECIFICATIONS MECANIQUES
A. Dimensions (lxHxP)


1. SCB-2001N/P 
64 x 58 x 109,2mm 


2. SCB-2001PH
64 x 58 x 129,2mm 

B. Poids
305 g

C. Montage de l’objectif
C, CS

D. LED Indicateur
Intégré
2.08
CERTIFICATIONS 

A. FCC (Classe A)
SCB-2001N

B. CE (Classe A)
SCB-2001P, SCB-2001PH

C. UL (Source d’alimentation
           externe)

2.09
GARANTIE
A. 3 ans, pièces et main d’oeuvre
SCB2001- Nov2010

