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SCB-3000/3001 CAMERA DIA/NOCHE, CCD COLOR
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 PROTECCION Y SEGURIDAD ELECTRONICA
NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA
NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO
NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS
2.01
GENERALIDADES
A. Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B. Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D. Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SCB-3000/3001 CAMARA DIA/NOCHE, CCD COLOR
E. La cámara deberá generar 600 líneas de TV de vídeo de alta resolución y una iluminación mínima en situaciones de baja luminosidad de 0,1 Lux (F1.2, modo color). La cámara deberá proporcionar control de reducción de ruido por filtrado 2D y 3D basado en la tecnología de reducción de ruido súper sensible.
F. La cámara deberá proporcionar funciones ICR día y noche y generar un foco de rango dinámico amplio de 128x. La cámara deberá soportar la tecnología picture in picture (PIP).
G. La cámara deberá soportar la grabación de vídeo inteligente basada en las situaciones de detección de movimiento, acompañamiento de objetos, objetos fijos / móviles y bajo el accionamiento de alarmas. La cámara deberá soportar la función de enmascarado de privacidad con, como mínimo, 12 zonas programables.
H. La cámara deberá soportar la comunicación coaxial para acceso a una exhibición de informaciones programables en pantalla. Las informaciones deberán estar disponibles en varios idiomas, a saber: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Portugués, Chino, Taiwanés, Japonés, Coreano, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Sueco, Dinamarqués y Turco.
2.03
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
A. Tensión de Entrada
Dual (12V CC, 24V CA ± 10%)
B. Consumo
Máx. de 4,0 W

2.04
ESPECIFICACIONES DE VIDEO
A. Dispositivo de imagen

1. SCB-3001 NTSC
CCD  de 1/3”, 520K 

2. SCB-3001 PAL
CCD  de 1/3”, 612K 


3. SCB-3000 NTSC
CCD  de 1/3”, 410K


4. SCB-3000 PAL
CCD  de 1/3”, 470K 
B. Total de Píxeles

1. SCB-3001 NTSC
1028(H) x 508(V)


2. SCB-3001 PAL
1028(H) x 596(V)


3. SCB-3000 NTSC
811(H) x 508(V)


4. SCB-3000 PAL
795(H) x 508(V)
C. Píxeles Efectivos

1. SCB-3001 NTSC
976(H) x 494(V)


2. SCB-3001 PAL
768(H) x 494(V)


3. SCB-3000 NTSC
976(H) x 582(V)


4. SCB-3000 PAL
752(H) x 494(V)

D. Sistema de Barrido
Interlaceado 2:1, Progresivo
E. Sincronización
Interna, Bloqueo de línea, Externa
F. Frecuencia

1. SCB-3001 NTSC
H: 15,734KHz, V: 59,94Hz


2. SCB-3001 PAL
H: 15,625KHz, V: 50Hz


3. SCB-3000 NTSC
H: 15,734KHz, V: 59,94Hz


4. SCB-3000 PAL
H: 15,625KHz, V: 50Hz

G. Resolución Horizontal

1. SCB-3001
Modo Color: 650 Líneas de TV, 


B&N: 700 Líneas de TV

2. SCB-3000
Modo Color: 600 Líneas de TV,


Modo B&N: 700 Líneas de TV
H. Iluminación Mínima

1. SCB-3001
Modo Color: 0,1 Lux (50 IRE@F1.2), 


0,0002 Lux (Sensibilidad 512x)


Modo B&N: 0,01 Lux (50 IRE@F1.2),


0,0002 Lux (Sensibilidad 512x)

2. SCB-3000
Modo Color: 0,03Lux (50 IRE@F1.2),


0,0006 Lux (Sensibilidad 512x)
Modo B&N: 0,01 Lux (50 IRE@F1.2),


0,0002 Lux (Sensibilidad 512x)
I. Relación S/R (señal Y)
52dB  (Peso Activado, AGC Desactivado)
J. Salida de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω compuesta
2.05
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS
A. Ajuste del Iris
DC, Vídeo
B. Velocidad del Obturador Electrónico

1. SCB-3001 NTSC
1/60 ~ 1/120k seg

2. SCB-3001 PAL
1/50 ~ 1/120k seg

3. SCB-3000 NTSC
1/60 ~ 1/120k seg

4. SCB-3000 PAL
1/50 ~ 1/120k seg
C. Modo Obturador
Esc, Manual, A.FLK, Externo, Fijo
D. Exhibición de Informaciones en la Pantalla

1. NTSC
Inglés, Coreano, Japonés, Español, Francés,


Portugués, Taiwanés

2. PAL
Inglés, Chino, Alemán, Italiano, Francés, Español, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Sueco, Dinamarqués, Turco, Portugués
E. Control de Ganancia
Bajo, Alto, Desactivado (Off)
F. Sensibilidad (Integración de Cuadros) 
Desactivada (Off), Automática 
(Posible de seleccionar 2x ~ 512x)
G. Balance de Blanco
ATW, Externo, Interno, Manual, AWC (1.700k~11.000k)
H. Compensación de la Luz de Fondo
Desactivada (Off), BLC, Usuario, HLCc, SSDR, WDR
I. Filtro de Ruidos 3D (SSNRIII)
Off, On (Nivel ajustable)
J. Día y Noche
AUTO, EXTERNO, COLOR, B&N
K. Perfil
BASICO, DIA/NOCHE, LUZ DE FONDO, ITS, INTERNO, USUARIO
L. Zoom Digital
Off, On (1x ~ 16x)
M. Nitidez
Off, On (Nivel ajustable)
N. Título de la Cámara
Off, On (Hasta de 15 caracteres)
O. Sincronización
Interna, Bloqueo de Línea, Externa
P. VPS (Barrido Progresivo Virtual)
Off, On
Q. Inteligencia
Detección, Acompañamiento, Fijo / Móvil, Salida de Alarma
R. ETC
PIP, Reverso
S. Máscara de privacidad
Off, On (12 zonas programables /Tipo poligonal)
T. Estabilización Digital de la Imagen (DIS)
Off, On
U. Comunicación Coaxial
Pelco Coaxitron
V. Comunicación RS-485
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco P, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic
2.06
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
A. Temperatura Operativa
-10°C ~ +50°C 
B. Humedad Operativa
Humedad Relativa inferior al 90%
2.07
ESPECIFICACIONES MECANICAS
A. Montura de la Lente
Montura C, CS
B. Ajuste del Foco
Manual

C. Dimensiones
66(A) x 61(A) x 102(P) mm
D. Peso
310 g 
2.08
GARANTIA
A. Tres años, piezas y mano de obra
SCB-3000/3001 AE 2010


