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SCB-3000/3001 CÂMERA DIA/NOITE, CCD COLORIDO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA
DIVISÃO – 28 PROTEÇÃO E SEGURANÇA ELETRÔNICA
NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO
NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS
2.01
GENERALIDADES
A. Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B. Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D. Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
SCB-3000/3001 CÂMERA DIA/NOITE, CCD COLORIDO
E. A câmera deverá gerar 600 linhas de TV de vídeo de alta resolução e uma iluminação mínima em situações de baixa luminosidade de 0,1 Lux (F1.2, modo colorido). A câmera deverá proporcionar controle de redução de ruído por filtragem 2D e 3D baseado na tecnologia de redução de ruído super sensível.
F. A câmera deverá proporcionar funções ICR dia e noite e gerar um foco de faixa dinâmica ampla de 128x. A câmera deverá suportar a tecnologia picture in picture (PIP).
G. A câmera deverá suportar a gravação de vídeo inteligente baseada nas situações de detecção de movimento, acompanhamento de objetos, objetos fixos/móveis e sob o acionamento de alarmes. A câmera deverá suportar a função de mascaramento de privacidade com no mínimo 12 zonas programáveis.
H. A câmera deverá suportar a comunicação coaxial para acesso a uma exibição de informações programáveis em tela. As informações deverão estar disponíveis em vários idiomas, a saber: Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Português, Chinês, Taiwanês, Japonês, Coreano, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês e Turco.
2.03
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
A. Tensão de Entrada
Dual (12V CC, 24V CA ± 10%)
B. Consumo
Máx. de 4,0 W

2.04
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO
A. Dispositivo de imagem

1. SCB-3001 NTSC
CCD  de 1/3”, 520K 

2. SCB-3001 PAL
CCD  de 1/3”, 612K 


3. SCB-3000 NTSC
CCD  de 1/3”, 410K


4. SCB-3000 PAL
CCD  de 1/3”, 470K 
B. Total de Pixels

1. SCB-3001 NTSC
1028(H) x 508(V)


2. SCB-3001 PAL
1028(H) x 596(V)


3. SCB-3000 NTSC
811(H) x 508(V)


4. SCB-3000 PAL
795(H) x 508(V)
C. Pixels Efetivos

1. SCB-3001 NTSC
976(H) x 494(V)


2. SCB-3001 PAL
976(H) x 582(V)


3. SCB-3000 NTSC
768(H) x 494(V)


4. SCB-3000 PAL
752(H) x 582(V)

D. Sistema de Varredura
Interlace 2:1, Progressiva
E. Sincronização
Interna, Bloqueio de linha, Externa
F. Frequência

1. SCB-3001 NTSC
H: 15,734KHz, V: 59,94Hz


2. SCB-3001 PAL
H: 15,625KHz, V: 50Hz


3. SCB-3000 NTSC
H: 15,734KHz, V: 59,94Hz


4. SCB-3000 PAL
H: 15,625KHz, V: 50Hz

G. Resolução Horizontal

1. SCB-3001
Modo Colorido: 650 Linhas de TV, 


P&B: 700 Linhas de TV

2. SCB-3000
Modo Colorido: 600 Linhas de TV,


Modo P&B: 700 Linhas de TV
H. Iluminação Mínima

1. SCB-3001
Modo Colorido: 0,1 Lux (50 IRE@F1.2), 


0,0002 Lux (Sensibilidade 512x)


Modo P&B: 0,01 Lux (50 IRE@F1.2),


0,00002 Lux (Sensibilidade 512x)

2. SCB-3000
Modo Colorido: 0,3Lux (50 IRE@F1.2),


0,0006 Lux (Sensibilidade 512x)
Modo P&B: 0,01 Lux (50 IRE@F1.2),


0,00002 Lux (Sensibilidade 512x)
I. Relação S/R (sinal Y)
52dB  (Peso Ativado, AGC Desativado)
J. Saída de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω composta
2.05
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS
A. Ajuste da Íris
DC, Vídeo
B. Velocidade do Obturador Eletrônico

1. SCB-3001 NTSC
1/60 ~ 1/120k seg

2. SCB-3001 PAL
1/50 ~ 1/120k seg

3. SCB-3000 NTSC
1/60 ~ 1/120k seg

4. SCB-3000 PAL
1/50 ~ 1/120k seg
C. Modo Obturador
Esc, Manual, A.FLK, Externo, Fixo
D. Exibição de Informações na Tela

1. NTSC
Inglês, Coreano, Japonês, Espanhol, Francês,


Português, Taiwanês

2. PAL
Inglês, Chinês, Alemão, Italiano, Francês, Espanhol, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês, Turco, Português
E. Controle de Ganho
Baixo, Alto, Desativado (Off)
F. Sensibilidade (Integração de Quadros) 
Desativada (Off), Automática 
(Selecionável 2x ~ 512x)
G. Balanço de Branco
ATW, Externo, Interno, Manual, AWC (1.700k~11.000k)
H. Compensação da Luz de Fundo
Desativada (Off), BLC, Usuário, HLC, SSDR, WDR
I. Filtro de Ruídos 3D (SSNRIII)
Off, On (Nível ajustável)
J. Dia e Noite
AUTO, EXTERNO, COLORIDO, P&B
K. Perfil
BÁSICO, DIA/NOITE, LUZ DE FUNDO, ITS, INTERNO, USUÁRIO
L. Zoom Digital
Off, On (1x ~ 16x)
M. Nitidez
Off, On (Nível ajustável)
N. Título da Câmera
Off, On (Até de 15 caracteres)
O. Sincronização
Interna, Bloqueio de Linha, Externa
P. VPS (Varredura Progressiva Virtual)
Off, On
Q. Inteligência
Detecção, Rastreamento, Fixo/Móvel, Saída de Alarme
R. ETC
PIP, Reverso
S. Máscara de privacidade
Off, On (12 zonas programáveis/Tipo poligonal)
T. Estabilização Digital da Imagem (DIS)
Off, On
U. Comunicação Coaxial
Pelco Coaxitron
V. Comunicação RS-485
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco P, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic
2.06
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
A. Temperatura Operacional
-10°C ~ +50°C 
B. Umidade Operacional
Umidade Relativa inferior a 90%
2.07
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
A. Montagem da Lente
Montagem C, CS
B. Ajuste do Foco
Manual

C. Dimensões
66(L) x 61(A) x 102(P)mm
D. Peso
310 g 
2.08
GARANTIA
A. Três anos, peças e mão de obra
SCB-3000/3001 AE 2010


