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SCB 3000/3001 CAMERA JOUR/NUIT, CCD COULEUR

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
SYSTEME DE SECURITE

DIVISION – 28 SÉCURITE ET PROTECTION ELECTRONIQUE

NIVEAU 1__28 20 00 SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

NIVEAU 2__28 23 00 VIDEO SURVEILLANCE 

NIVEAU 3__28 23 29 CAPTEURS ET DISPOSITIFS A DISTANCE DE VIDEOSURVEILLANCE 
PARTIE 2 – PRODUITS

2.01
GENERALITES

A.
Tous les matériels et matériaux utilisés doivent être des composants standards fabriqués régulièrement et utilisés dans le système du fabricant.

B.
Tous les systèmes et composants doivent avoir été complètement testés et avoir donné preuve de leur usage effectif.

C.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un système de téléphone vert (Etats-Unis et Canada) et par un programme d’assistance technique 24 heures (TAP) fournis par le fabricant. Le service TAP doit fournir une assistance technique immédiate au revendeur/installateur ou à l’utilisateur final sans aucune charge durant la période dans laquelle le produit est installé.

D.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un Service Express de réparation d’un jour et remplacement de pièces dans les 24 heures. Ces services doivent être assurés par le fabricant en ce qui concerne les éléments soient-ils sous garantie ou non.

2.02
SCB 3000/3001 CAMERA JOUR/NUIT, CCD COULEUR
A.
La caméra devra générer 600 lignes de TV de vidéo de haute résolution et une illumination minimale dans des situations de basse luminosité de 0,1 Lux (F1.2, mode couleur). La caméra devra fournir un contrôle de réduction de bruit par filtrage 2D et 3D basé sur la technologie de réduction de bruit ultra sensible.

B.
La caméra devra fournir des fonctions ICR jour et nuit et générer une focalisation de bande dynamique ample de 128x. La caméra devra supporter la technologie picture in picture (PIP).

A. La caméra devra supporter l’enregistrement vidéo intelligente basé sur les situations de détection de mouvement, suivi d’objets, objets fixes/en mouvement et sous actionnement d’alarmes. La caméra devra supporter la fonction de masquage de privauté à 12 zones programmables au minimum.
B. La caméra devra supporter la communication axiale pour l’accès à un affichage d’informations programmables sur écran. Les informations devront être disponibles en plusieurs langues, soit: Anglais, Français, Espagnol, Italien, Portugais, Chinois, Taïwanais, Japonais, Coréen, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serbe, Suédois, Danois et Turc.
2.03
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES
A.  Tension d’entrée 
Dual (12V CC, 24V CA + 10%


B. Consommation
Max. de 4,0 W

2.04
SPECIFICATIONS VIDEO
A. Dispositif d’Image


1. SCB-3001 NTSC
CCD de 1/3", 520K

2. SCB-3001 PAL
CCD de 1/3”, 612K

3. SCB -3000 NTSC
CCD de 1/3”, 410K

4. SCB-3000 PAL
CCD de 1/3”, 470K

B. Total de Pixels 


1. SCB-3001 NTSC
1028(H) x 508(V)


2. SCB-3001PAL
1028(H) x 596(V)


3. SCB-3000 NTSC
811(H) X 508(V)

      4. SCB-3000 PAL
795(H) X 508(V)

C. Pixels Effectifs



1. SCB-3001N
976(H) x 494(V)


2. SCB-3001PAL
768(H) x 494(V)


3. SCB-3000 NTSC
976(H) X 582(V)


4. SCB-3000 PAL
752(H) X 494(V)

D. Système de Balayage
Entrelacé 2:1, Progressif
E. Synchronisation
Interne, Blocage de ligne, Externe
F. Fréquence


1. SCB-3001 NTSC
H: 15,734KHz, V:59,94Hz


2. SCB-3001 PAL
H: 15,625KHz, V:50Hz 

3. SCB-3000 NTSC
H: 15,734KHz, V:59,94Hz


4.SCB-3000 PAL
H: 15,625KHz, V:50Hz

G. Résolution Horizontale


1. SCB-3001
Mode couleur: 650 Lignes de TV , 


Mode N&B: 700 Lignes de TV

2. SCB-3000
Mode couleur: 600 Lignes de TV


N&B: 700 Lignes de TV

H. Illumination Minimale


1. SCB-3001

Mode couleur: 0,1 Lux (50IRE@F1.2), 



0,0002 Lux (Sensibilité, 512x)




Mode N&B: 0,01Lux (50IRE@F1.2)




0,0002 Lux (Sensibilité, 512x)


2. SCB-3000

Mode Couleur :0,03Lux (50 IRE@F1.2)






0,0006 Lux (Sensibilité 512x)




Mode N&B: 0,01Lux (50IRE@F1.2)




0,0002 Lux (Sensibilité, 512x)

I. Rapport S/B (signal Y)
52dB (Poids Activé, AGC Désactivé)
J. Sortie Vidéo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75Ω composite

2.05
SPECIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
A. Réglage de l’Iris
DC, Vidéo
B. Vitesse de l’Obturateur Electronique

1. SCB-3001 NTSC
1/60 ~ 1/120k sec

2. SCB-3001 PAL
1/50 ~ 1/120k sec

3. SCB-3000 NTSC
1/60 ~ 1/120k sec

4. SCB-3000 PAL
1/50 ~ 1/120k sec
C. Mode Obturateur
Esc, Manuel, A.FLK, Externe, Fixe
D. Affichage d’Informations sur Ecran

1. NTSC
Anglais, Coréen, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Taïwanais.

2. PAL
Anglais, Chinois, Allemand, Italien, Français, Espagnol, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serve, Suédois, Danois, Turc, Portugais.
E. Contrôle de Gain
Bas, Elevé, Désactivé (Off)
F. Sensibilité (Intégration de Cadres) 
Désactivée (Off), Automatique
(Sélectionnable 2x ~ 512x)
G. Equilibrage de Blanc
ATW, Externe, Interne, Manuel, AWC (1.700k~11.000k)
H. Compensation de Contrejour
Désactivée (Off), BLC, Utilisateur, HLCc, SSDR, WDR
I. Filtre de Bruits 3D (SSNRIII)
Désactivé, Activé (Niveau ajustable)
J. Jour et Nuit
AUTO, EXTERNE, COULEUR, N&B
K. Profile
DE BASE, JOUR/NUIT, CONTREJOUR, ITS, INTERNE, UTILISATEUR
L. Zoom Numérique
Désactivé, Activé (1x ~ 16x)
M. Netteté
Désactivée, Activée (Niveau ajustable)

N. Titre de la Caméra
Désactivé, Activé (Jusqu’à 15 caractères)
O. Synchronisation
Interne, Blocage de Ligne, Externe
P. VPS (Balayage Progressif Virtuel)
Désactivé, Activé
Q. Intelligence
Détection, Suivi, Fixe/En Mouvement, Sortie Alarme
R. ETC
PIP, Inverse
S. Masque de Privauté
Désactivé, Activé (12 zones programmables/Type polygonal)
T. Stabilisation Numérique de l’Image (DIS)
Désactivé, Activé
U. Communication Coaxiale
Pelco Coaxitron
V. Communication RS-485
Samsung-T, Samsung-ET, Pelco-D, Pelco P, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic
2.06
SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
A. Température Fonctionnement
-10°C ~ +50°C 
B. Température Fonctionnement
Humidité Relative inférieure à 90%
2.07
SPECIFICATIONS MECANIQUES
A. Montage de l’Objectif
Montage C, CS
B. Réglage de Focalisation
Manuel

C. Dimensions
66(l) x 61(H) x 102(P)mm
D. Poids
310 g 
2.08
GARANTIE
A. Trois ans, pièces et main d’œuvre. 
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