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SCB-4000 CAMARA DIA/NOCHE, ALTA RESOLUCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 SEGURIDAD Y PROTECCION ELECTRONICA
NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA
NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO
NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS
2.01
GENERALIDADES
A.
Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B.
Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C.
Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor / instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D.
Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SCB-4000 CAMARA DIA/NOCHE, ALTA RESOLUCION
A.
La cámara deberá generar una resolución horizontal de 600 líneas de TV de vídeo color de alta resolución e iluminación mínima en situaciones de baja luminosidad de 0,1 Lux. La cámara deberá ser equipada con un chipset A1 y deberá utilizar la tecnología de rango dinámico extendido (XDR).
B. 
La cámara deberá soportar la grabación de vídeo inteligente basada en objetos fijos o móviles, línea de cerca y detección de área de cerca y acompañamiento de objetos. La cámara deberá soportar la función de reducción de ruido dinámico (DNR) para una mejor calidad del vídeo, además de la función de detección de movimiento.
C. 
La cámara deberá soportar la comunicación coaxial para acceso a la exhibición programable de informaciones en la pantalla.
D.
Las informaciones exhibidas en la pantalla deberán estar disponibles en varios idiomas, a saber: Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Portugués, Chino, Taiwanés, Japonés, Coreano, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Sueco, Dinamarqués y Turco.
2.03
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
A. Tensión de Entrada
Dual (12V CC, 24V CA)
B. Consumo
Máx. de 4,0 W
2.04
ESPECIFICACIONES DE VIDEO
A. Dispositivo de Imagen
CCD HAD Ex-View de 1/2"
B. Total de Píxeles (Horizontal x Vertical)

1. SCB-4000 NTSC
811 x 508 

2. SCB-4000 PAL
795 x 582 
C. Píxeles Efectivos (Horizontal x Vertical)

1. SCB-4000 NTSC
768 x 494

2. SCB-4000 PAL
752 x 582
D. Sistema de Barrido
Interlaceado 2:1
E. Sincronización
Interna, Bloqueo de línea
F. Frecuencia (Horizontal, Vertical)

1. SCB-4000 NTSC
15,734KHz, 59,94Hz


2. SCB-4000 PAL
15,625KHz, 50Hz
G. Resolución Horizontal
Modo Color: 600 Líneas de TV (Mínimo)


Modo B&N: 700 Líneas de TV (Mínimo)

J. Iluminación Mínima
Modo Color: 0,1 Lux (50IRE@F1.2),
0,0002 Lux (Sensibilidad 512x)
Modo B&N: 0,01 Lux (50 IRE@F1.2), 0,0002 Lux
K. Relación S/R (Señal Y)
52dB (Peso Activado, AGC Desactivado)
L. Salida de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75 ohmios compuesta
2.05
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS
A. Exhibición de Informaciones en la Pantalla

1. NTSC
Inglés, Coreano, Japonés, Español, Francés, Portugués, Taiwanés

2. PAL
Inglés, Chino, Alemán, Italiano, Francés, Español, Ruso, Polonés, Checo, Dinamarqués, Turco
B. Título de la Cámara
Off, On (Hasta 54 caracteres, 2 líneas)
C. Día y Noche
Automático (ICR), Externo, Modo Color, B&N
D. Reducción del Ruido Digital
On, Off
E. Compensación de la Luz de Fondo
BLC (On, Off)
F. Rango Dinámico Extendido
Bajo, Mediano, Alto, Desactivado (Off)
G. Estabilización Digital de la Imagen
On, Off
H. Máscara de Privacidad
On, Off (12 zonas programables, tipo poligonal)
I. Filtro de Ruidos 2D+3D (A1)
Desactivado (Off), Muy Bajo, Bajo, Mediano, Alto, Muy Alto, Usuario, Fijo
J. Sensibilidad (Integración de Cuadros)
On, Off (Límite posible de seleccionar ~ 512x)
K. Control de Ganancia
On, Off
L. Balance de Blanco
ATW1, ATW2, AWC (Manual), 3200K, 5600K
M. Velocidad del Obturador Electrónico

1. NTSC
1/60 ~ 1/10,000 seg

2. PAL
1/50 ~ 1/10,000 seg
N. Zoom Digital
Off, On (2x ~ 16x)

O. Vídeo Inteligente
On, Off (Objeto Fijo/Móvil, Línea o Área de Cerca, Acompañamiento)
P. PIP (Picture In Picture)
On, Off
Q. Comunicación
Control RS-485, Coaxial (CCVC)
R. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic
2.06
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
A. Temperatura Operativa
-10°C ~ +50°C 
B. Humedad Operativa
Humedad Relativa inferior al 90%
2.07
ESPECIFICACIONES MECANICAS
A. Dimensiones
64 x 58 x 109,2 
B. Peso
305 g 
C. Montura de la Lente
C / CS
2.08 
CERTIFICACIONES
A. NTSC
FCC (Clase A), UL (Fuente de alimentación externa)
B. PAL
CE (Clase A)
2.09
GARANTIA
A. Tres años, piezas y mano de obra
SCB4000 --Nov2010

