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SCB-4000 CÂMERA DIA/NOITE, ALTA RESOLUÇÃO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA
DIVISÃO – 28 SEGURANÇA E PROTEÇÃO ELETRÔNICA
NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO
NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS
2.01
GENERALIDADES
A.
Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B.
Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C.
Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D.
Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
SCB-4000 CÂMERA DIA/NOITE, ALTA RESOLUÇÃO
A.
A câmera deverá gerar uma resolução horizontal de 600 linhas de TV de vídeo colorido de alta resolução e iluminação mínima em situações de baixa luminosidade de 0,1 Lux. A câmera deverá ser equipada com um chipset A1 e deverá utilizar a tecnologia de faixa dinâmica estendida (XDR).
B. 
A câmera deverá suportar a gravação de vídeo inteligente baseada em objetos fixos ou móveis, linha de cerca e detecção de área de cerca e acompanhamento de objetos. A câmera deverá suportar a função de redução de ruído dinâmico (DNR) para uma melhor qualidade do vídeo, além da função de detecção de movimento.
C. 
A câmera deverá suportar a comunicação coaxial para acesso à exibição programável de informações na tela.
D.
As informações exibidas na tela deverão estar disponíveis em vários idiomas, a saber: Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Português, Chinês, Taiwanês, Japonês, Coreano, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês e Turco.
2.03
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
A. Tensão de Entrada
Dual (12V CC, 24V CA)
B. Consumo
Máx. de 4,0 W
2.04
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO
A. Dispositivo de Imagem
CCD HAD Ex-View de 1/2"
B. Total de Pixels (Horizontal x Vertical)

1. SCB-4000 NTSC
811 x 508 

2. SCB-4000 PAL
795 x 582 
C. Pixels Efetivos (Horizontal x Vertical)

1. SCB-4000 NTSC
768 x 494

2. SCB-4000 PAL
752 x 582
D. Sistema de Varredura
Interlace 2:1
E. Sincronização
Interna, Bloqueio de linha
F. Frequência (Horizontal, Vertical)

1. SCB-4000 NTSC
15,734KHz, 59,94Hz


2. SCB-4000 PAL
15,625KHz, 50Hz
G. Resolução Horizontal
Modo Colorido: 600 Linhas de TV (Mínimo)


Modo P&B: 700 Linhas de TV (Mínimo)

J. Iluminação Mínima
Modo Colorido: 0,1 Lux (50IRE@F1.2),
0,0002 Lux (Sensibilidade 512x)
Modo P&B: 0,01 Lux (50 IRE@F1.2), 0,00002 Lux (Sensibilidade 512x)
K. Relação S/R (Sinal Y)
52dB (Peso Ativado, AGC Desativado)
L. Saída de Vídeo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75 ohms composta
2.05
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS
A. Exibição de Informações na Tela

1. NTSC
Inglês, Coreano, Japonês, Espanhol, Francês, Português, Taiwanês

2. PAL
Inglês, Chinês, Alemão, Italiano, Francês, Espanhol, Russo, Polonês, Tcheco, Dinamarquês, Turco
B. Título da Câmera
Off, On (Até 54 caracteres, 2 linhas)
C. Dia e Noite
Automático (ICR), Externo, Modo Colorido, P&B
D. Redução do Ruído Digital
On, Off
E. Compensação da Luz de Fundo
BLC (On, Off)
F. Faixa Dinâmica Estendida
Baixa, Média, Alta, Desativada (Off)
G. Estabilização Digital da Imagem
On, Off
H. Máscara de Privacidade
On, Off (12 zonas programáveis, tipo poligonal)
I. Filtro de Ruídos 2D+3D (A1)
Desativado (Off), Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto, Muito Alto, Usuário, Fixo
J. Sensibilidade (Integração de Quadros)
On, Off (Limite selecionável ~ 512x)
K. Controle de Ganho
On, Off
L. Balanço de Branco
ATW1, ATW2, AWC (Manual), 3200K, 5600K
M. Velocidade do Obturador Eletrônico

1. NTSC
1/60 ~ 1/10,000 seg

2. PAL
1/50 ~ 1/10,000 seg
N. Zoom Digital
Off, On (2x ~ 16x)
O. Vídeo Inteligente
On, Off (Objeto Fixo/Móvel, Linha ou Área de Cerca, Acompanhamento)
P. PIP (Picture In Picture)
On, Off
Q. Comunicação
Controle RS-485, Coaxial (CCVC)
R. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic
2.06
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
A. Temperatura Operacional
-10°C ~ +50°C 
B. Umidade Operacional
Umidade Relativa inferior a 90%
2.07
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
A. Dimensões
64 x 58 x 109,2 
B. Peso
305 g 
C. Montagem da Lente
C / CS
2.08 
CERTIFICAÇÕES
A. NTSC
FCC (Classe A), UL (Fonte de alimentação externa)
B. PAL
CE (Classe A)
2.09
GARANTIA
A. Três anos, peças e mão de obra
SCB4000 --Nov2010

