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SCB-4000 CAMERA JOUR/NUIT, HAUTE RESOLUTION
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
SYSTEME DE SECURITE
DIVISION – 28 SÉCURITE ET PROTECTION ELECTRONIQUE

NIVEAU 1__28 20 00 SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

NIVEAU 2__28 23 00 VIDEO SURVEILLANCE 

NIVEAU 3__28 23 29 CAPTEURS ET DISPOSITIFS A DISTANCE DE VIDEOSURVEILLANCE  
PARTIE 2 – PRODUITS

2.01
GENERALITES

A.
Tous les matériels et matériaux utilisés doivent être des composants standards fabriqués régulièrement et utilisés dans le système du fabricant.

B.
Tous les systèmes et composants doivent avoir été complètement testés et avoir donné preuve de leur usage effectif.

C.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un système de téléphone vert (Etats-Unis et Canada) et par un programme d’assistance technique 24 heures (TAP) fournis par le fabricant. Le service TAP doit fournir une assistance technique immédiate au revendeur/installateur ou à l’utilisateur final sans aucune charge durant la période dans laquelle le produit est installé.

D.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un Service Express de réparation d’un jour et remplacement de pièces dans les 24 heures. Ces services doivent être assurés par le fabricant en ce qui concerne les éléments soient-ils sous garantie ou non.

2.02
SCB-4000 CAMERA JOUR/NUIT, HAUTE RESOLUTION
A.
La caméra devra générer une résolution horizontale de 600 lignes de TV de vidéo couleur de haute résolution et illumination minimale dans des situations de basse luminosité de 0,1 Lux. La caméra devra être équipée d’un chipset A1 et devra utiliser la technologie de bande dynamique étendue (XDR).
B. 
La caméra devra supporter un enregistrement de vidéo intelligente basé sur des objets fixes ou en mouvement, ligne de clôture et détection de la zone de clôture et suivi des objets. La caméra devra supporter la fonction de réduction de bruit dynamique (DNR) pour une meilleure qualité de la vidéo, en outre de la fonction de détection de mouvement.
C. 
La caméra devra supporter la communication coaxiale pour accès à l’affichage programmable d’informations sur écran.
D.
Les informations affichées sur l’écran devront être disponibles en plusieurs langues, soit: Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Chinois, Taïwanais, Japonais, Coréen, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serve, Suédois, Danois et Turc.
2.03
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES
A. Tension Entrée
Dual (12V CC, 24V CA)
B. Consommation
Max. 4,0 W
2.04
SPECIFICATIONS VIDEO
A. Dispositif de l’Image
CCD HAD Ex-View de 1/2"
B. Total de Pixels (Horizontal x Vertical)

1. SCB-4000 NTSC
811 x 508 

2. SCB-4000 PAL
795 x 582 
C. Pixels Effectifs (Horizontal x Vertical)

1. SCB-4000 NTSC
768 x 494

2. SCB-4000 PAL
752 x 582
D. Système de Balayage
Entrelacé 2:1
E. Synchronisation
Interne, Blocage de ligne
F. Fréquence (Horizontale, Verticale)

1. SCB-4000 NTSC
15,734KHz, 59,94Hz


2. SCB-4000 PAL
15,625KHz, 50Hz
G. Résolution Horizontale
Mode Couleur: 600 Lignes de TV (Minimal)


Mode N&B: 700 Lignes de TV (Minimal)

J. Illumination Minimale
Mode Couleur: 0,1 Lux (50IRE@F1.2),
0,0002 Lux (Sensibilité 512x)
Mode N&B: 0,01 Lux (50 IRE@F1.2), 0,0002 Lux
K. Rapport S/B (Signal Y)
52dB (Poids Activé, AGC Désactivé)
L. Sortie Vidéo
CVBS: 1,0 Vp-p, 75 ohms composite
2.05
SPECIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
A. Affichage d’Informations sur Ecran

1. NTSC
Anglais, Coréen, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Taïwanais.

2. PAL
Anglais, Chinois, Allemand, Italien, Français, Espagnol, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serve, Suédois, Danois, Turc, Portugais.
B. Titre Caméra
Désactivé, Activé (Jusqu'à 54 caractères, 2 lignes)
C. Jour et Nuit
Automatique (ICR), Externe, Mode Couleur, N&B
D. Réduction du Bruit Numérique
Activé, Désactivé
ET. Compensation Contrejour
BLC (Activé, Désactivé)
F. Bande Dynamique Etendue
Basse, Moyenne, Elevée, Désactivée
G. Stabilisation Numérique de l’Image
Activée, Désactivée
H. Masque de Privauté
Activé, Désactivé (12 zones programmables, type polygonal)
I. Filtre de Bruits 2D+3D (A1)
Désactivé, Très Bas, Bas, Moyen, Elevé, Très Elevé, Utilisateur, Fixe
J. Sensibilité (Intégration de Cadres)
Activée, Désactivée (Limite sélectionnable ~ 512x)
K. Contrôle de Gain
Activé, Désactivé
L. Equilibrage de Blanc
ATW1, ATW2, AWC (Manuel), 3200K, 5600K
M. Vitesse de l’Obturateur Electronique

1. NTSC
1/60 ~ 1/10,000 sec

2. PAL
1/50 ~ 1/10,000 sec
N. Zoom Numérique
Désactivé, Activé (2x ~ 16x)

O. Vidéo Intelligente
Activée, Désactivée (Objet Fixe/En Mouvement, Ligne ou Zone de Clôture, Suivi)
P. PIP (Picture In Picture)
Activé, Désactivé
Q. Communication
Contrôle RS-485, Coaxial (CCVC)
R. Protocole
Samsung-T, Samsung-ET, Pelco-D, Pelco-P, Bosch, Honeywell, Vicon, Panasonic
2.06
SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
A. Température de Fonctionnement
-10°C ~ +50°C 
B. Humidité de Fonctionnement
Humidité Relative inférieure à 90%
2.07
SPECIFICATIONS MECANIQUES
A. Dimensions
64 x 58 x 109,2 mm
B. Poids
305 g 
C. Montage de l’Objectif
C / CS
2.08 
CERTIFICATIONS
A. NTSC
FCC (Classe A), UL (Source d’Alimentation externe)
B. PAL
CE (Classe A)
2.09
GARANTIE
A. Trois ans, pièces et main d’œuvre.
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