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MODEL : 1280H(1000TVL) 박스 카메라 (SCB-5000)

1. 개 요                  

SCB-5000는 정교한 이미지 분석기술을 바탕으로 뛰어난 저조도 성능을 실현합니다.
또한 수평해상도 1280H를 지원하여 최상의 영상감시 성능을 구현하는 고해상도
카메라입니다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 수평해상도 1280H급(1000TVL), 최저조도 0.0003Lux
2) 지능형영상분석(템퍼링), SSNR4 노이즈 저감 기술, 색수차보정
3) COAX 통신, 다국어 OSD 지원

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/3형 1.3M CMOS
 총화소수 1,312(H) x 1,069(V), 유효화소수 1,305(H) x 1,049(V) 
2) 촬상방식         : 2:1 Interlace
3) 촬상주파수       : 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)
4) 동기방식         : Internal
5) 수평해상도       : 1000 TV Line
6) 최저조도         : 0.01Lux(F1.2, 30IRE), 0.0003Lux(1sec, F1.2, 30IRE) 
7) Day & Night 기능 : Auto(Electrical) / Color / B&W
8) S/N비(AGC Off)   : 52dB(AGC off, Weight on)
9) 역광보정         : Off / User BLC / HLC
10) 전자셔터         : 1 ~ 1/12,000초
11)  화이트발란스    : ATW / Outdoor / Indoor / Manual / Mercury(1,800K ~ 10,500K)
12)  기능제어        : 한글 OSD방식, COAX 제어
13)  렌즈마운트      : C/CS마운트 
14)  동작 온/습도    : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH 이하
15)  소비전력        : 최대 2.7W 
16)  사용전원        : DC 12V ±10%
17)  무게            : 175g 
18)  크기(W x H x D) : 68.4(W) x 59.6(H) x 92.7(D) mm 
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