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MODEL : 1280H(1000TVL) 박스 카메라 (SCB-5005)

1. 개 요                  

SCB-5005는 정교한 이미지 분석기술을 바탕으로 뛰어난 저조도 성능을 실현합니다.
또한 수평해상도 1280H를 지원하여 최상의 영상감시 성능을 구현하는 고해상도
카메라입니다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 수평해상도 1280H급(1000TVL), 최저조도 0.00003Lux
2) 지능형영상분석(나타남/사라짐, 템퍼링, 펜스), SSNR4 노이즈 저감 기술
3) 색수차보정, COAX / RS-485 통신

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/3형 1.3M CMOS
 총화소수 1,312(H) x 1,069(V), 유효화소수 1,305(H) x 1,049(V) 
2) 촬상주파수       : 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)
3) 동기방식         : Internal
4) 수평해상도       : 1000 TV Line
5) 최저조도         : COLOR 0.01Lux(F1.2, 30IRE), 0.0003Lux(1sec, F1.2, 30IRE) 
B/W   0.001Lux(F1.2, 30IRE), 0.00003Lux(1sec, F1.2, 30IRE) 
6) Day & Night 기능 : Auto(ICR) / External / Color / B&W
7) S/N비(AGC Off)   : 52dB(AGC off, Weight on)
8) 포커스제어       : Simple Focus / Manual(버튼조정)
9) 역광보정         : Off / User BLC / HLC / WDR(120dB)
10) 색수차보정       : Off / Low / Middle / High
11) 전자셔터         : 1 ~ 1/12,000초
12)  화이트발란스    : ATW / Outdoor / Indoor / Manual / Mercury(1,800K ~ 10,500K)
13)  기능제어        : OSD제어, COAX / RS-485 제어
14)  렌즈마운트      : C/CS마운트 
15)  동작 온/습도    : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH 이하
16)  소비전력        : 최대 6W 
17)  사용전원        : AC 24V, DC 12V ±10%
18)  무게            : 300g 
19)  크기(W x H x D) : 73.1(W) x 67.2(H) x 123.9(D) mm 
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