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MODEL : 2메가 AHD 박스형 카메라 (SCB-6003)


1. 개 요
SCB-6003은 아날로그 HD 기술을 적용한 박스형 AHD 카메라입니다. 여러 렌즈와
결합하여 다양한 환경에서 사용이 가능하며 뛰어난 저조도 성능과 역광보정
기술로 효과적인 모니터링을 할 수 있습니다.

· 200만화소, 1920*1080 지원, 최저조도 0.009Lux
· 영상출력선택(AHD or CVBS)
· D-WDR, Defog, 최대 전송거리 500M
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2. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/2.9형 2M CMOS
총화소수 2,000(H) x 1,121(V), 유효화소수 1,984(H) x 1,105(V) 
2) 주사방식         : 프로그레시브
3) 해상도           : 1920×1080 외
4) 프레임레이트     : 최대 30fps(1080P, 720P)
5) 최저조도         : 컬러 0.09Lux (F1.2, 30IRE)
                  흑백 0.009Lux (F1.2, 30IRE)
6) S/N비            : 52dB (AGC Off, Weight On)
7) 영상출력         : BNC (AHD or CVBS 선택 가능)
8) 렌즈마운트       : C/CS마운트
9) Day&Night 기능  : 자동(ICR) / 외부입력 / 컬러 / 흑백
10)  역광보정         : 미사용 / 사용자역광보정 / HLC 
11)  역광보정(WDR)   : D-WDR
12)  전자셔터        : 1 ~ 1/12,000초
13)  노이즈제거      : SSNR4(미사용/사용)
14)  Defog           : 자동 / 수동 / 미사용 
15)  화이트발란스    : 자동 / 실외 / 실내 / 수동 / 일시보정 / (1,800K ~ 10,500K)
16)  기능제어        : COAX / RS-485 제어
17)  전송거리        : 최대 500M (75-5 동축케이블)
18)  동작 온/습도    : -10°C ~ +55°C / 90% RH 이하
19)  소비전력        : 최대 3.8W 
20)  사용전원        : AC 24V, DC 12V ±10%
21)  크기(W x H x D) : 92.7(W) x 59.6(H) x 68.4(D) mm 
22)  무게            : 204g

* 렌즈는 별매입니다.
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