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SCB-9050/9051 CAMARA TERMICA DE VISION NOCTURNA, ALTO DESEMPEÑO
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISÃO – 28 SEGURIDAD Y PROTECCION ELECTRONICA
NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA
NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO
NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS
2.01
GENERALIDADES
A.
Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B.
Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C.
Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D.
Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SCB-9050/9051 CAMARA TERMICA DE VISION NOCTURNA, ALTO DESEMPEÑO
A.
La cámara térmica de visión nocturna debe ser equipada con un sensor micro bolómetro de generación de imágenes. La cámara deberá cubrir distancias de 360 m a 1 Km en un ambiente no iluminado sin ninguna degradación de la calidad de vídeo.
B.
La cámara deberá operar bajo una temperatura de 0,08(C y debe mantener su desempeño efectivo.
C.
La cámara deberá ser certificada IP66 según los estándares relativos a prueba de polvo y a  prueba de agua.
D.  Las informaciones exhibidas en pantalla que pueden ser programadas estarán disponibles en varios idiomas, a saber: Inglés, Japonés y Coreano.
2.03
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
A. Tensión de Entrada
24V AC  ±10%
B. Consumo
Máx. de 10,5 W, 22 W (con calentador)
2.04
ESPECIFICACIONES DE VIDEO
A. Dispositivo de Imagen
CCD HAD Ex-View de 1/2"
B. Pitch del Sensor
23,5µm
C. Rango do Longitud de Onda medida
8 ~ 14um
D. Relación de Vídeo (Sensor)


1. SCB-9050N
30fps


2. SCB-9051N
30fps


3. SCB-9050P
25fps


4. SCB-9051P
25fps

E. Sensibilidad Térmica (NETD)
85mK@F1.4
F. Salida de Vídeo
CVBS: 1.0 Vp-p, 75Ω compuesta
2.05
ESPECIFICACIONES DE LA LENTE
A. Distancia Focal (Relación de Zoom)

1. SCB-9050
14mm (Fija)

2. SCB-9051
50mm (Fija) 

B. Relación Máxima de Apertura
1:1.4
C. Campo Angular de Visión 
    (Horizontal x Vertical)

1. SCB-9050
30,1º x 22,8º


2. SCB-9051
8,6 º x 6,5 º

D. Distancia Mínima del Objeto

1. SCB-9050
0,5m ~ Panoramización con foco

2. SCB-9051
27m ~ Panoramización con foco
E. IFOV (Campo Instantáneo de Visión)


1. SCB-9050
1,68 mrad


2. SCB-9051
0,47 mrad

F. Control de Foco
Manual

2.06
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS
A. Exhibición de Informaciones en la Pantalla
Inglés, Coreano, Japonés
B. Modo de Imagen
Color 1, Color 2, ISO, B&N
C. Nitidez
6 niveles: Desactivada (Off) ~ 5

D. Mejora del Contraste
11 niveles (Automático), 10 niveles (Manual)
E. Reducción del Ruido Digital
3D (4 Pasos: Bajo, Mediano, Alto, Desactivado (Off))
F. Zoom Digital
Off, On (2x ~ 4x)

G. Comunicación
RS-485
H. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D
2.07
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
A. Temperatura Operativa
-30°C ~ +55°C 
B. Humedad Operativa
Humedad Relativa inferior al 90%
2.08
ESPECIFICACIONES MECANICAS
A. Color
Marfil
B. Material
Aluminio
C. Dimensiones


1. SCB-9050
Ø 104 x 123 x 352mm 

2. SCB-9051
Ø 104 x 123 x 367mm 
D. Peso

Aproximadamente 2,2 Kg 
2.09
CERTIFICACION
A. Certificada UL
B. Certificada UL para los estándares de seguridad canadienses
C. Marca CE
D. Marca FCC
2.10
GARANTIA
A. 3 años, piezas y mano de obra
SCB-9050-AE-2010


