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SCB-9050/9051 CÂMERA TÉRMICA DE VISÃO NOTURNA, ALTO DESEMPENHO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA
DIVISÃO – 28 SEGURANÇA E PROTEÇÃO ELETRÔNICA
NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO
NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS
2.01
GENERALIDADES
A.
Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B.
Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C.
Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D.
Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
SCB-9050/9051 CÂMERA TÉRMICA DE VISÃO NOTURNA, ALTO DESEMPENHO
A.
A câmera térmica de visão noturna deve ser equipada com um sensor microbolômetro de geração de imagens. A câmera deverá cobrir distâncias de 360 m a 1 km em um ambiente não iluminado sem nenhuma degradação da qualidade de vídeo.
B.
A câmera deverá operar sob uma temperatura de 0,08( e deve manter o seu desempenho efetivo.
C.
A câmera deverá ser certificada IP66 conforme os padrões relativos à prova de pó e à prova d'água.
D.  As informações exibidas em tela que pode ser programadas estarão disponíveis em vários idiomas, a saber: Inglês, Japonês e Coreano.
2.03
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
A. Tensão de Entrada
24V AC  ±10%
B. Consumo
Máx. de 10,5 W, 22 W (com aquecedor)
2.04
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO
A. Dispositivo de Imagem
CCD HAD Ex-View de 1/2"
B. Pitch do Sensor
23,5µm
C. Faixa do Comprimento de Onda medida
8 ~ 14um
D. Relação de Vídeo (Sensor)


1. SCB-9050N
30fps


2. SCB-9051N
30fps


3. SCB-9050P
25fps


4. SCB-9051P
25fps

E. Sensibilidade Térmica (NETD)
85mK@F1.4
F. Saída de Vídeo
CVBS: 1.0 Vp-p, 75Ω composta
2.05
ESPECIFICAÇÕES DA LENTE
A. Distância Focal (Relação de Zoom)

1. SCB-9050
14mm (Fixa)

2. SCB-9051
50mm (Fixa) 

B. Relação Máxima de Abertura
1:1.4
C. Campo Angular de Visão 
    (Horizontal x Vertical)

1. SCB-9050
30,1º x 22,8º


2. SCB-9051
8,6 º x 6,5 º

D. Distância Mínima do Objeto

1. SCB-9050
0,5m ~ Panoramização com foco

2. SCB-9051
27m ~ Panoramização com foco
E. IFOV (Campo Instantâneo de Visão)


1. SCB-9050
1,68 mrad


2. SCB-9051
0,47 mrad

F. Controle de Foco
Manual

2.06
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS
A. Exibição de Informações na Tela
Inglês, Coreano, Japonês
B. Modo de Imagem
Colorido 1, Colorido 2, ISO, P&B
C. Nitidez
6 níveis: Desativada (Off) ~ 5

D. Melhoria do Contraste
11 níveis (Automático), 10 níveis (Manual)
E. Redução do Ruído Digital
3D (4 Passos: Baixo, Médio, Alto, Desativado (Off))
F. Zoom Digital
Off, On (2x ~ 4x)

G. Comunicação
RS-485
H. Protocolo
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D
2.07
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
A. Temperatura Operacional
-30°C ~ +55°C 
B. Umidade Operacional
Umidade Relativa inferior a 90%
2.08
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
A. Cor

Marfim
B. Material
Alumínio
C. Dimensões


1. SCB-9050
Ø 104 x 123 x 352mm 

2. SCB-9051
Ø 104 x 123 x 367mm 
D. Peso

Aproximadamente 2,2 Kg 
2.09
CERTIFICAÇÃO
A. Certificada UL
B. Certificada UL para os padrões de segurança canadenses
C. Marca CE
D. Marca FCC
2.10
GARANTIA
A. 3 anos, peças e mão de obra
SCB-9050-AE-2010


