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SCB-9050/9051 CAMERA THERMIQUE DE VISION NOCTURNE, HAUTE PERFORMANCE
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
SYSTEME DE SECURITE

DIVISION – 28 SÉCURITE ET PROTECTION ELECTRONIQUE

NIVEAU 1__28 20 00 SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

NIVEAU 2__28 23 00 VIDEO SURVEILLANCE 

NIVEAU 3__28 23 29 CAPTEURS ET DISPOSITIFS A DISTANCE DE VIDEOSURVEILLANCE 
PARTIE 2 – PRODUITS

2.01
GENERALITES

A.
Tous les matériels et matériaux utilisés doivent être des composants standards fabriqués régulièrement et utilisés dans le système du fabricant.

B.
Tous les systèmes et composants doivent avoir été complètement testés et avoir donné preuve de leur usage effectif.

C.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un système de téléphone vert (Etats-Unis et Canada) et par un programme d’assistance technique 24 heures (TAP) fournis par le fabricant. Le service TAP doit fournir une assistance technique immédiate au revendeur/installateur ou à l’utilisateur final sans aucune charge durant la période dans laquelle le produit est installé.

D.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un Service Express de réparation d’un jour et remplacement de pièces dans les 24 heures. Ces services doivent être assurés par le fabricant en ce qui concerne les éléments soient-ils sous garantie ou non.

2.02
SCB-9050/9051 CAMERA THERMIQUE DE VISION NOCTURNE, HAUTE PERFORMANCE
A.
La caméra thermique de vision nocturne doit être équipée d’un capteur microbolométrique de production d’images. La caméra devra couvrir des distances de 360 m à 1 km dans un environnement sans illumination sans aucune dégradation de la qualité de vidéo.
B.
La caméra devra être opérable sous une température de 0,08( et doit soutenir sa performance d’une manière effective.
C.
La caméra devra être certifiée IP66 suivant les Normes concernant l’épreuve à la poussière et à l’eau.
D.  Les informations affichées sur écran pouvant être programmables seront disponibles en plusieurs langues, soit: Anglais, Japonais et Coréen.
2.03
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES
A. Tension Entrée
24V CA + 10%

B. Consommation
Max. de 10,5 W, 22 W (avec chauffage)

2.04
SPECIFICATIONS VIDEO
A. Dispositif Image
CCD HAD Ex-View de 1/2"
B. Pas du Capteur
23,5µm
C. Plage de la Longueur d’Onde Mesurée
8 ~ 14µm
D. Rapport de Vidéo (Capteur)


1. SCB-9050N
30fps


2. SCB-9051N
30fps


3. SCB-9050P
25fps


4. SCB-9051P
25fps

E. Sensibilité Thermique (NETD)
85mK@F1.4
F. Sortie Vidéo
CVBS: 1.0 Vp-p, 75Ω composite
2.05
SPECIFICATIONS DE L’OBJECTIF
A. Distance Focale (Rapport Zoom)

1. SCB-9050
14mm (Fixe)

2. SCB-9051
50mm (Fixe) 

B. Rapport Maximal d’Ouverture
1:1.4
C. Champ Angulaire de Vision 
    (Horizontal x Vertical)

1. SCB-9050
30,1º x 22,8º


2. SCB-9051
8,6 º x 6,5 º

D. Distance Minimale de l’Objet

1. SCB-9050
0,5m ~ Panoramique avec focalisation

2. SCB-9051
27m ~ Panoramique avec focalisation
E. IFOV (Champ Instantané de Vision)


1. SCB-9050
1,68 mrad


2. SCB-9051
0,47 mrad

F. Contrôle de Focalisation
Manuel

2.06
SPECIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
A. Affichage d’Informations sur Ecran
Anglais, Coréen, Japonais
B. Mode Image
Couleur 1, Couleur 2, ISO, N&B
C. Netteté
6 niveaux: Désactivée ~ 5

D. Amélioration du Contraste
11 niveaux (Automatique), 10 niveaux (Manuel)
E. Réduction du Bruit Numérique
3D (4 Pas: Bas, Moyen, Elevé, Désactivé)
F. Zoom Numérique
Désactivé, Activé (2x ~ 4x)

G. Communication
RS-485
H. Protocole
Samsung-T, Samsung-E, Pelco-D
2.07
SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
A. Température de Fonctionnement
-30°C ~ +55°C 
B. Humidité de Fonctionnement
Humidité Relative inférieure à 90%
2.08
SPECIFICATIONS MECANIQUES
A. Couleur
Ivoire
B. Matériau 
Aluminium
C. Dimensions


1. SCB-9050
Ø 104 x 123 x 352mm 

2. SCB-9051
Ø 104 x 123 x 367mm 
D. Poids
Environ 2,2 Kg 
2.09
CERTIFICATION
A. Certifiée UL
B. Certifiée UL pour les normes de sécurité canadiennes
C. Marque CE
D. Marque FCC
2.10
GARANTIE
A. 3 ans, pièces et main d’œuvre.
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