MODEL : KEY BOARD CONTROLLER (SCC-3100A)
1. 개 요 
SCC-3100A는 스피드 돔 카메라와 R/X, DVR을 동시 최대 255개 제어할 수 있는 통합
컨트롤러로, 서브 컨트롤러 확장 연결시 최대 16개소에서 제어가 가능하다. 또한 다양한 프로토콜을 지원하여 호환성을 크게 강화하였으며, 세련되고 인체 공학적인 패널 디자인과 버튼 배열로 사용자의 편의성이 대폭 강화하였다
2. 기 능 및 구 성
1) 최대 255개의 스피드 돔 & DVR & 리시버,MATRIX를 동시에 제어
2) 서브 컨트롤러 연결로 최대 16대 제어 기능
3) 다양한 프로토콜 지원을 통한 호환성 강화
3. 제 원

1) 통신방식 : RS-485 / RS-422

2) Connector : 3 Port

3) Baud Rate : 4800/9600/19200/38400 bps(Sub-controller 통신은 56400엔 고정)

4) LCD 디스플레이 : 20 Ⅹ 4 character LCD

5) PTZ제어 : 조이스틱 (3축 Twist Zoom)

6) Sub Keyboard : 최대 16개 연결 (Master Keyboard포함)

7) DVR Control : 전 기능 제어
8) 동장 사양 : Tour, Group, Swing, Preset등, DVR, PTZ의 선택 : 각 ID입력
9) 호환성 : Speed Dome SPD-3300/3000/2300 PELCO-D, 파나소닉(WV-CS854),

삼성전자 (SCC-643/641),

DVR : SVR-1650/1640/950, 리시버 : SRX-100B, MATRIX SMX-25632
10) 동작온도 및 습도 : 0~40℃ / 10% ~ 75%

11) 사용전원 : 12V DC, 700 mA

12) 크 기 : 400(W) Ⅹ 180(H) Ⅹ 88(D)mm

13) 중 량 : 1.5Kg

