MODEL : 컴팩트 IR 돔 CAMERA (SCD-1020R)
1. 개 요                  

SCD-1020R은 주야간 관계없이 감시가 가능한 F 3.6mm 고정렌즈 적외선 LED를 채용한 IR 돔 카메라로 다양한 분야에 적용가능하며 특히 소규모 점포, 레스토랑, 쇼핑 센터에 설치시 뛰어난 성능을 발휘한다. 최대 0Lux의 낮은 조도에서도 520TV본 영상을 제공하는 IR 돔 카메라 SCD-1020R 이다. 
2. 기 능 및 구 성    

1) 35만화소, 수평해상도 520TV본 이상, 최저조도 0 Lux
2) LED LAMP 채용, 고정렌즈 F3.6mm 

3) 실내용 컴팩트 IR 돔 카메라
3. 제 원          

1) 촬상소자 : 1/4" CMOS, 35만화소

총화소수 680(H) x 512(V) 

2) 촬상방식 : 2:1 Interlace, 촬상주파수 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)
3) 수평해상도 : 칼라 520 TV Line 
4) 최저조도 : 0 Lux @ F1.2
5) Day & Night 기능 : Auto 
6) S/N비(AGC Off) : 46dB (AGC off/Weight on)  
7)  화이트밸런스(색온도) : AUTO (3,200°K~65,000°K) 

8)  적외선 램프: LED
9)  렌즈 특성 : F 2, f=3.6mm 
10)  화각     : 수평 56도
11)  소비전력 : 2.2W, 사용전원 DC12V  
12)  중량 (adaptor제외) : 160g
13)  크 기 : 102(Ø) x 72(H)mm
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