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MODEL : 고해상도 고정 돔 카메라 (SCD-2022)

1. 개 요                  

SCD-2022은 실내환경에 최적으로 설계되어 700TV본의 탁월한 고해상도와 최저조도 0.0002Lux의 프리미엄급 성능을 기본으로 갖추었다. 또한 설치편의성을 고려한 3축 기구설계와 WⅥ DSP를
채용한 혁신적 디자인의 인테리어 돔 카메라다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 52만화소, 700TV본 지원, 최저조도 0.0002Lux
2) WⅥ DSP 채용으로 고해상도 영상 구현
3) f = 3.8mm 고정 초점렌즈 사용
4) 다국어 OSD지원, Coax, 동작탐지, Defog

3. 제 원 

1) 촬상소자         : Diagonal 6mm (1/3형) Super HAD CCDⅡ, 52만화소
 총화소수 1,020(H) X 508(V), 유효 화소수 976(H) x 494(V) 
2) 촬상방식         : 2:1 Interlace, 촬상주파수 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)
3) 동기방식         : Internal only                   
4) 수평해상도       : 700TV본(Color, ER mode)
5) 최저조도         : B/W 0.0002Lux(F1.2)
6) Day & Night      : AUTO(Electrical) / COLOR / B/W
7) S/N비            : 52dB
8) 초점거리/화각    : 3.8mm 고정초점렌즈 
                   H : 78°, V : 59°
9) 역광보정         : Off / BLC / HLC
10) Defog            : Auto / Manual / Off
11) 화이트밸런스     : ATW / Outdoor / Indoor / AWC / Manual (1,800°K~10,500°K)
12) 기능제어         : 다국어 OSD, COAX제어
13) 팬/틸트 범위     : 0 ~ 352°(수평), 0 ~ 75°(수직)
14) 동작온/습도      : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
15) 전원 및 소비전력 : DC 12V ±10%, 최대 1.2W
16) 크기 및 무게     : 107.6(Ø)Ⅹ83.7(H)mm, 233g 
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