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SCD-2080 CAMARA DOMO DIA/NOCHE, VARIFOCAL, ALTA RESOLUCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 SEGURIDAD Y PROTECCION ELECTRONICA
NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA
NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO
NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO
PARTE 2 – PRODUCTOS
2.01
GENERALIDADES
A.
Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.

B.
Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.

C.
Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.

D.
Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.

2.02
SCD-2080 CAMARA DOMO DIA/NOCHE, VARIFOCAL, ALTA RESOLUCION
A.
Esta cámara día y noche de alta resolución deberá generar 600 Líneas de TV en el modo color y 700 Líneas de TV en el modo blanco y negro con una iluminación mínima de 0,15 Lux @F1.5. A cámara deberá soportar la reproducción del vídeo generado día y noche con remoción del filtro de corte infrarrojo (ICR).
B.
La cámara deberá utilizar la tecnología de reducción de ruido 2D/3D, soportar la función de máscaras de privacidad y proporcionar un mínimo de 12 zonas programables.
C. 
La cámara deberá ofrecer una aplicación de configuración en pantalla que pueda ser programada en varios idiomas, a saber: Inglés, Japonés, Coreano, Español, Francés, Portugués, Taiwanés, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Dinamarqués y Turco.
2.03
ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
A. Tensión de Entrada
Dual (12V DC, 24V CA)
B. Consumo
Máx. de 3,5 W
2.04
ESPECIFICACIONES DE VIDEO
A. Dispositivo de Imagen
CCD Súper HAD de 1/3"
B. Total de Píxeles

1. NTSC
811 (H) x 508 (V)


2. PAL
795 (H) x 596 (V)

C.  Píxeles Efectivos

1. NTSC
768 (H) x 494 (V)


2. PAL
752 (H) x 582 (V)

D. Sistema de barrido
Interlaceado 2:1
E. Sincronización
Interna, Bloqueo de Línea
F. Frecuencia

1. NTSC
H : 15,734 KHz, V : 59,94Hz


2. PAL
H : 15,625 KHz, V : 50Hz

G. Resolución Horizontal
Modo Color: 600 Líneas de TV (mínimo)
Modo B&N: 700 Líneas de TV (mínimo)
H. Iluminación Mínima

1. Modo Color
0,15Lux (50IRE@F1.2), 0,0003Lux (Sensibilidad, 512x)

2. Modo B&N
0,001Lux (50IRE@F1.2)
G. Relación S/R (señal Y)
52dB (AGC desactivado, Peso activado)
I. Salida de Vídeo
CVBS : 1.0 Vp-p, 75Ω compuesta
2.05
ESPECIFICACIONES DE LA LENTE
A. Relación de Zoom
3,6x (Manual)

B. Distancia Focal
2,8 ~ 10mm (F1.2)
C. Relación de Apertura Máxima
1:1,2 (Wide) ~ 2,8 (Tele)
D. Campo Angular de Visión
H: 94,4°(Wide) ~ 28°(Tele),                                                                  V: 69,2°(Wide) ~ 21°(Tele)
2.06
ESPECIFICACIONES DE PAN / TILT / ROTACION
A. Rango de Pan
0º ~ 352º
B. Rango de Tilt
0º ~ 73º
C. Rango de Rotación
0º ~ 348º
2.07
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS
A. Exhibición de Informaciones en la Pantalla

1. NTSC
Coreano, Inglés, Japonés, Español, Francés, Portugués y Taiwanés

2. PAL
Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Sueco, Dinamarqués, Turco y Portugués
B. Título de la Cámara
On, Off (Hasta 15 caracteres)
C. Día y Noche
Automático (ICR), Modo Color, Modo B&N
D. SSDR
On, Off  (Nivel ajustable)

E. Compensación de la Luz de Fondo
BLC, HLC, Desactivada (Off)
F. Detección de Movimiento
On, Off (8 zonas programables)
G. Estabilización Digital de la Imagen
On, Off
H. Máscara de Privacidad
On, Off (12 zonas programables)
I. Filtro de Ruido 2D+3D (SSNRIII)
On, Off (Nivel ajustable)
J. Sensibilidad (Integración de Cuadros)
Automática, Desactivada                                                           (Posible de seleccionar (2x ~ 512x))
K. Control de Ganancia
Bajo, Alto, Desactivado (Off)
L. Balance de Blanco
AWC, Manual, Interno, Externo, ATW                        (1,700ºK ~ 11,000ºK)
M. Velocidad del Obturador Electrónico

1. NTSC
1/60 ~ 1/120K seg

2. PAL
1/50 ~ 1/120K seg
N. Rotación / Espejo
On, Off
O. Comunicación
Coaxial (Protocolo: Pelco Coaxitron)
2.08
ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
A. Temperatura Operativa
-10°C ~ +50°C 
B. Humedad Operativa
Humedad Relativa del 30% al 80% 

C. Temperatura de Almacenamiento
-20°C ~ +60°C 

D. Humedad de Almacenamiento
Humedad Relativa del 20% al 90% 

2.09
ESPECIFICACIONES MECANICAS
A. Dimensiones
Ø115,8 x 92,7mm 
B. Peso
345 g 
2.10 
CERTIFICACIONES


A. NTSC
FCC (Clase A), certificada UL/cUL 

B. PAL
CE (Clase A), certificada UL/cUL 

2.11
GARANTIA
A. Tres años, piezas y mano de obra
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