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SCD-2080 CAMARA DOMO DIA/NOCHE, VARIFOCAL, ALTA RESOLUCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS	SISTEMA DE SEGURIDAD
DIVISION – 28 SEGURIDAD Y PROTECCION ELECTRONICA
NIVEL 1__28 20 00 VIGILANCIA ELECTRONICA
NIVEL 2__28 23 00 VIGILANCIA POR VIDEO
NIVEL 3__28 23 29 SENSORES Y DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILANCIA POR VIDEO

PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01	GENERALIDADES
A.	Todos los equipos y materiales utilizados deben ser componentes estándar regularmente fabricados y utilizados en el sistema del fabricante.
B.	Todos los sistemas y componentes deben haber sido probados por completo y comprobados en su uso efectivo.
C.	Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un sistema de atención telefónica gratuito (Estados Unidos y Canadá) y por un programa de asistencia técnica 24 horas (TAP) proporcionados por el fabricante. El servicio TAP debe proporcionar asistencia técnica inmediata al revendedor/instalador o al usuario final sin cualquier carga durante el período de tiempo que el producto esté instalado.
D.	Todos los sistemas y componentes deben ser soportados por un servicio expreso de reparación de 1 día y sustitución de piezas en 24 horas. Esos servicios deben ser asegurados por el fabricante para ítems que estén o no bajo garantía.


2.02	SCD-2080 CAMARA DOMO DIA/NOCHE, VARIFOCAL, ALTA RESOLUCION
A.	Esta cámara día y noche de alta resolución deberá generar 600 Líneas de TV en el modo color y 700 Líneas de TV en el modo blanco y negro con una iluminación mínima de 0,15 Lux @F1.5. A cámara deberá soportar la reproducción del vídeo generado día y noche con remoción del filtro de corte infrarrojo (ICR).
B.	La cámara deberá utilizar la tecnología de reducción de ruido 2D/3D, soportar la función de máscaras de privacidad y proporcionar un mínimo de 12 zonas programables.
C. 	La cámara deberá ofrecer una aplicación de configuración en pantalla que pueda ser programada en varios idiomas, a saber: Inglés, Japonés, Coreano, Español, Francés, Portugués, Taiwanés, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Dinamarqués y Turco.
2.03	ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
A. Tensión de Entrada	Dual (12V DC, 24V CA)
B. Consumo	Máx. de 3,5 W


2.04	ESPECIFICACIONES DE VIDEO
A. Dispositivo de Imagen	CCD Súper HAD de 1/3"
B. Total de Píxeles
	1. NTSC	811 (H) x 508 (V)
	2. PAL	795 (H) x 596 (V)
C.  Píxeles Efectivos
	1. NTSC	768 (H) x 494 (V)
	2. PAL	752 (H) x 582 (V)
D. Sistema de barrido	Interlaceado 2:1
E. Sincronización	Interna, Bloqueo de Línea
F. Frecuencia
	1. NTSC	H : 15,734 KHz, V : 59,94Hz
	2. PAL	H : 15,625 KHz, V : 50Hz
G. Resolución Horizontal	Modo Color: 600 Líneas de TV (mínimo)
Modo B&N: 700 Líneas de TV (mínimo)
H. Iluminación Mínima
	1. Modo Color	0,15Lux (50IRE@F1.2), 0,0003Lux (Sensibilidad, 512x)
	2. Modo B&N	0,001Lux (50IRE@F1.2)
G. Relación S/R (señal Y)	52dB (AGC desactivado, Peso activado)
I. Salida de Vídeo	CVBS : 1.0 Vp-p, 75Ω compuesta

2.05	ESPECIFICACIONES DE LA LENTE
A. Relación de Zoom	3,6x (Manual)
B. Distancia Focal	2,8 ~ 10mm (F1.2)
C. Relación de Apertura Máxima	1:1,2 (Wide) ~ 2,8 (Tele)
D. Campo Angular de Visión	H: 94,4°(Wide) ~ 28°(Tele),                                                                  V: 69,2°(Wide) ~ 21°(Tele)

2.06	ESPECIFICACIONES DE PAN / TILT / ROTACION
A. Rango de Pan	0º ~ 352º
B. Rango de Tilt	0º ~ 73º
C. Rango de Rotación	0º ~ 348º


2.07	ESPECIFICACIONES OPERATIVAS
A. Exhibición de Informaciones en la Pantalla
	1. NTSC	Coreano, Inglés, Japonés, Español, Francés, Portugués y Taiwanés
	2. PAL	Inglés, Francés, Alemán, Español, Italiano, Chino, Ruso, Polonés, Checo, Rumano, Serbio, Sueco, Dinamarqués, Turco y Portugués
B. Título de la Cámara	On, Off (Hasta 15 caracteres)
C. Día y Noche	Automático (ICR), Modo Color, Modo B&N
D. SSDR	On, Off  (Nivel ajustable)
E. Compensación de la Luz de Fondo	BLC, HLC, Desactivada (Off)
F. Detección de Movimiento	On, Off (8 zonas programables)
G. Estabilización Digital de la Imagen	On, Off
H. Máscara de Privacidad	On, Off (12 zonas programables)
I. Filtro de Ruido 2D+3D (SSNRIII)	On, Off (Nivel ajustable)
J. Sensibilidad (Integración de Cuadros)	Automática, Desactivada                                                           (Posible de seleccionar (2x ~ 512x))
K. Control de Ganancia	Bajo, Alto, Desactivado (Off)
L. Balance de Blanco	AWC, Manual, Interno, Externo, ATW                        (1,700ºK ~ 11,000ºK)
M. Velocidad del Obturador Electrónico
	1. NTSC	1/60 ~ 1/120K seg
	2. PAL	1/50 ~ 1/120K seg
N. Rotación / Espejo	On, Off
O. Comunicación	Coaxial (Protocolo: Pelco Coaxitron)

2.08	ESPECIFICACIONES AMBIENTALES
A. Temperatura Operativa	-10°C ~ +50°C 
B. Humedad Operativa	Humedad Relativa del 30% al 80% 
C. Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ +60°C 
D. Humedad de Almacenamiento	Humedad Relativa del 20% al 90% 

2.09	ESPECIFICACIONES MECANICAS
A. Dimensiones	Ø115,8 x 92,7mm 
B. Peso	345 g 

2.10 	CERTIFICACIONES	
A. NTSC	FCC (Clase A), certificada UL/cUL 
B. PAL	CE (Clase A), certificada UL/cUL 

2.11	GARANTIA
A. Tres años, piezas y mano de obra
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