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SCD-2080 CÂMERA DOME DIA/NOITE, VARIFOCAL, ALTA RESOLUÇÃO
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
SISTEMA DE SEGURANÇA
DIVISÃO – 28 SEGURANÇA E PROTEÇÃO ELETRÔNICA
NÍVEL 1__28 20 00 VIGILÂNCIA ELETRÔNICA
NÍVEL 2__28 23 00 VIGILÂNCIA POR VÍDEO
NÍVEL 3__28 23 29 SENSORES E DISPOSITIVOS REMOTOS DE VIGILÂNCIA POR VÍDEO
PARTE 2 – PRODUTOS
2.01
GENERALIDADES
A.
Todos os equipamentos e materiais utilizados devem ser componentes padrão regularmente fabricados e utilizados no sistema do fabricante.

B.
Todos os sistemas e componentes devem ter sido testados por completo e comprovados no seu uso efetivo.

C.
Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um sistema de atendimento telefônico gratuito (Estados Unidos e Canadá) e por um programa de assistência técnica 24 horas (TAP) proporcionados pelo fabricante. O serviço TAP deve proporcionar assistência técnica imediata ao revendedor/instalador ou ao usuário final sem qualquer encargo durante o período de tempo em que o produto estiver instalado.

D.
Todos os sistemas e componentes devem ser suportados por um serviço expresso de reparo de 1 dia e substituição de peças em 24 horas. Esses serviços devem ser assegurados pelo fabricante para itens que estejam ou não sob garantia.

2.02
SCD-2080 CÂMERA DOME DIA/NOITE, VARIFOCAL, ALTA RESOLUÇÃO
A.
Esta câmera dia e noite de alta resolução deverá gerar 600 Linhas de TV no modo colorido e 700 Linhas de TV no modo preto e branco com uma iluminação mínima de 0,15 Lux @F1.2. A câmera deverá suportar a reprodução do vídeo gerado dia e noite com remoção do filtro de corte infravermelho (ICR).
B.
A câmera deverá utilizar a tecnologia de redução de ruído 2D/3D, suportar a função de máscaras de privacidade e proporcionar um mínimo de 12 zonas programáveis.
C. 
A câmera deverá oferecer uma aplicação de configuração em tela que possa ser programada em vários idiomas, a saber: Inglês, Japonês, Coreano, Espanhol, Francês, Português, Taiwanês, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Dinamarquês e Turco.
2.03
ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS
A. Tensão de Entrada
Dual (12V DC, 24V CA)
B. Consumo
Máx. de 3,5 W
2.04
ESPECIFICAÇÕES DE VÍDEO
A. Dispositivo de Imagem
CCD Super HAD de 1/3"
B. Total de Pixels

1. NTSC
811 (H) x 508 (V)


2. PAL
795 (H) x 596 (V)

C.  Pixels Efetivos

1. NTSC
768 (H) x 494 (V)


2. PAL
752 (H) x 582 (V)

D. Sistema de varredura
Interlace 2:1
E. Sincronização
Interna, Bloqueio de Linha
F. Frequência

1. NTSC
H : 15,734 KHz, V : 59,94Hz


2. PAL
H : 15,625 KHz, V : 50Hz

G. Resolução Horizontal
Modo Colorido: 600 Linhas de TV (mínimo)
Modo P&B: 700 Linhas de TV (mínimo)
H. Iluminação Mínima

1. Modo Colorido
0,15Lux (50IRE@F1.2), 0,0003Lux (Sensibilidade, 512x)

2. Modo P&B
0,001Lux (50IRE@F1.2)
G. Relação S/R (sinal Y)
52dB (AGC desativado, Peso ativado)
I. Saída de Vídeo
CVBS : 1.0 Vp-p, 75Ω composta
2.05
ESPECIFICAÇÕES DA LENTE
A. Relação de Zoom
3,6x (Manual)

B. Distância Focal
2,8 ~ 10mm (F1.2)
C. Relação de Abertura Máxima
1:1,2 (Wide) ~ 2,8 (Tele)
D. Campo Angular de Visão
H: 94,4°(Wide) ~ 28°(Tele),                                                                  V: 69,2°(Wide) ~ 21°(Tele)
2.06
ESPECIFICAÇÕES DE PAN / TILT / ROTAÇÃO
A. Faixa de Pan
0º ~ 352º
B. Faixa de Tilt
0º ~ 73º
C. Faixa de Rotação
0º ~ 348º
2.07
ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS
A. Exibição de Informações na Tela

1. NTSC
Coreano, Inglês, Japonês, Espanhol, Francês, Português e Taiwanês

2. PAL
Inglês, Francês, Alemão, Espanhol, Italiano, Chinês, Russo, Polonês, Tcheco, Romeno, Sérvio, Sueco, Dinamarquês, Turco e Português
B. Título da Câmera
On, Off (Até 15 caracteres)
C. Dia e Noite
Automático (ICR), Modo Colorido, Modo P&B
D. SSDR
On, Off  (Nível ajustável)

E. Compensação da Luz de Fundo
BLC, HLC, Desativada (Off)
F. Detecção de Movimento
On, Off (8 zonas programáveis)
G. Estabilização Digital da Imagem
On, Off
H. Máscara de Privacidade
On, Off (12 zonas programáveis)
I. Filtro de Ruído 2D+3D (SSNRIII)
On, Off (Nível ajustável)
J. Sensibilidade (Integração de Quadros)
Automática, Desativada                                                           (Selecionável (2x ~ 512x)
K. Controle de Ganho
Baixo, Alto, Desativado (Off)
L. Balanço de Branco
AWC, Manual, Interno, Externo, ATW                        (1,700ºK ~ 11,000ºK)
M. Velocidade do Obturador Eletrônico

1. NTSC
1/60 ~ 1/120K seg

2. PAL
1/50 ~ 1/120K seg
N. Rotação / Espelho
On, Off
O. Comunicação
Coaxial (Protocolo: Pelco Coaxitron)
2.08
ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS
A. Temperatura Operacional
-10°C ~ +50°C 
B. Umidade Operacional
Umidade Relativa de 30% a 80% 

C. Temperatura de Armazenamento
-20°C ~ +60°C 

D. Umidade de Armazenamento
Umidade Relativa de 20% a 90% 

2.09
ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS
A. Dimensões
Ø115,8 x 92,7mm 
B. Peso
345 g 
2.10 
CERTIFICAÇÕES


A. NTSC
FCC (Classe A), certificada UL/cUL 

B. PAL
CE (Classe A), certificada UL/cUL 

2.11
GARANTIA
A. Três anos, peças e mão de obra
SCD-2080 – Nov 2010


