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SCD-2080 CAMERA DOME, JOUR/NUIT VARIFOCALE, HAUTE RESOLUTION
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
SYSTEME DE SECURITE

DIVISION – 28 SÉCURITE ET PROTECTION ELECTRONIQUE

NIVEAU 1__28 20 00 SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

NIVEAU 2__28 23 00 VIDEOSURVEILLANCE
NIVEAU 3__28 23 29 CAPTEURS ET DISPOSITIFS A DISTANCE DE VIDEOSURVEILLANCE  
PARTIE 2 – PRODUITS

2.01
GENERALITES

A.
Tous les matériels et matériaux utilisés doivent être des composants standards fabriqués régulièrement et utilisés dans le système du fabricant.

B.
Tous les systèmes et composants doivent avoir été complètement testés et avoir donné preuve de leur usage effectif.

C.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un système de téléphone vert (Etats-Unis et Canada) et par un programme d’assistance technique 24 heures (TAP) fournis par le fabricant. Le service TAP doit fournir une assistance technique immédiate au revendeur/installateur ou à l’utilisateur final sans aucune charge durant la période dans laquelle le produit est installé.

D.
Tous les systèmes et composants doivent être supportés par un Service Express de réparation d’un jour et remplacement de pièces dans les 24 heures. Ces services doivent être assurés par le fabricant en ce qui concerne les éléments soient-ils sous garantie ou non.

2.02
SCD-2080 CAMERA DOME, JOUR/NUIT VARIFOCALE, HAUTE RESOLUTION

A.   Cette caméra jour et nuit de haute résolution devra générer 600 Lignes de TV au mode couleur et 700 Lignes de TV au mode noir et blanc avec une illumination minimale de 0,15 Lux @F1.5. La caméra devra supporter la lecture de la vidéo générée jour et nuit avec retrait du filtre de coupure infrarouge (ICR).
B.
La caméra devra utiliser la technologie de réduction de bruit 2D/3D, supporter la fonction de masques de privauté et offrir un minimum de 12 zonas programmables.
C. 
La caméra devra offrir une application de configuration sur écran passible d’être programmée en plusieurs langues, soit: Anglais, Japonais, Coréen , Espagnol, Français, Portugais, Taïwanais, Italien, Chinois, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serve, Danois et Turc.
2.03
SPECIFICATIONS ELECTRIQUES
A. Tension Entrée
Dual (12V CC, 24V CA)

B. Consommation
Max. 3,5 W

2.04
SPECIFICATIONS VIDEO
A. Dispositif Image
CCD Super HAD de 1/3"
B. Total de Pixels

1. NTSC
811 (H) x 508 (V)


2. PAL
795 (H) x 596 (V)

C.  Pixels Effectifs

1. NTSC
768 (H) x 494 (V)


2. PAL
752 (H) x 582 (V)

D. Système de Balayage
Entrelacé 2:1
E. Synchronisation
Interne, Blocage de Ligne
F. Fréquence

1. NTSC
H : 15,734 KHz, V : 59,94Hz


2. PAL
H : 15,625 KHz, V : 50Hz

G. Résolution Horizontale
Mode couleur: 600 Lignes de TV (minimum)
Mode N&B: 700 Lignes de TV (minimum)
H. Illumination Minimale

1. Mode couleur
0,15Lux (50IRE@F1.2), 0,0003Lux (Sensibilité, 512x)

2. Mode N&B
0,001Lux (50IRE@F1.2)
G. Rapport S/B (signal Y)
52dB (AGC désactivé, Poids activé)
I. Sortie Vidéo
CVBS : 1.0 Vp-p, 75Ω composite
2.05
SPECIFICATIONS DE L’OBJECTIF
A. Rapport Zoom
3,6x (Manuel)

B. Distance Focale
2,8 ~ 10mm (F1.2)
C. Rapport d’Ouverture Maximale
1:1,2 (Ample) ~ 2,8 (Télé)
D. Champ Angulaire de Vision
H: 94,4°(Ample) ~ 28°(Télé),                                                                  V: 69,2°(Ample) ~ 21°(Télé)
2.06
SPECIFICATIONS PAN / TILT / ROTATION
A. Plage Pan
0º ~ 352º
B. Plage Tilt

0º ~ 73º
C. Plage Rotation
0º ~ 348º
2.07
SPECIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
A. Affichage d'Informations sur Ecran

1. NTSC
Anglais, Coréen, Japonais, Espagnol, Français, Portugais, Taïwanais.


2. PAL
Anglais, Chinois, Allemand, Italien, Français, Espagnol, Russe, Polonais, Tchèque, Roumain, Serve, Suédois, Danois, Turc, Portugais.

B. Titre Caméra

Désactivé, Activé (Jusqu'à 15 caractères)

C. Jour et Nuit

Automatique (ICR), Mode Couleur, N&B

D. SSDR


Activé, Désactivé (Niveau ajustable)

E. Compensation Contrejour

BLC, HLC, Désactivée

F. Détection de Mouvement
Activée, Désactivée (8 zones programmables)

G. Stabilisation Numérique de l’Image
Activée, Désactivée

H. Masque de Privauté 

Activé, Désactivé (12 zones programmables)
I. Filtre de Bruit 2D+3D (SSNRIII)

Activé, Désactivé (Niveau ajustable)

J. Sensibilité (Intégration de Cadres)

Automatique, Désactivée (Sélectionnable (2x ~ 512x)

K. Contrôle de Gain

Bas, Elevé, Désactivé

L. Equilibrage de Blanc

AWC, Manuel, Interne, Externe / 
ATW (1,700ºK ~ 11,000ºK)

M. Vitesse de l’Obturateur Electronique


1. NTSC

1/60 ~ 1/120K sec.


2. PAL

1/50 ~ 1/120K sec.

N. Rotation / Miroir
Activé, Désactivé

O. Communication
Coaxiale (Protocole : Pelco Coaxitron)

2.08
SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
A. Température de Fonctionnement
-10°C ~ +50°C 
B. Humidité de Fonctionnement
Humidité Relative de 30% à 80% 

C. Température de Stockage
-20°C ~ +60°C 

D. Humidité de Stockage
Humidité Relative de 20% à 90% 

2.09
SPECIFICATIONS MECANIQUES
A. Dimensions
Ø115,8 x 92,7mm 
B. Poids
345 g 
2.10 
CERTIFICATIONS


A. NTSC
FCC (Classe A), certifiée UL/cUL 

B. PAL
CE (Classe A), certifiée UL/cUL 

2.11
GARANTIE
A. Trois ans, pièces et main d’œuvre.
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