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MODEL : 1280H(1000TVL) 고정 돔 카메라 (SCD-5020)

1. 개 요                  

SCD-5020은 실내환경에 최적으로 설계되어 1000TVL의 탁월한 고해상도와 프리미엄급
성능을 기본으로 갖추었다. 또한 설치편의성을 고려한 3축 기구설계와 미려한 디자인을
채용한 돔 카메라다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 1280H(1000TVL) 지원, 최저조도 0.001Lux
2) f = 3.6mm 고정초점렌즈 사용
3) 색수차보정, Coax통신, Tampering, Defog

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/3형 1.3M CMOS
 총화소수 1,312(H) X 1,069(V), 유효 화소수 1,305(H) x 1,049(V) 
2) 촬상방식         : 2:1 Interlace, 촬상주파수 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)
3) 동기방식         : Internal 
4) 수평해상도       : 1000TV본(Color, B/W)
5) 최저조도         : COLOR 0.09Lux(F1.8, 50IRE), 0.002Lux(1sec, F1.8, 50IRE) 
B/W   0.05Lux(F1.8, 30IRE), 0.001Lux(1sec, F1.8, 30IRE)
6) Day & Night      : 자동(Electrical) / COLOR / B/W
7) S/N비            : 52dB
8) 초점거리/화각    : 3.6mm 고정초점렌즈 
                   H : 78°, V 62.5°D 100°
9) 역광보정         : 미사용 / BLC / HLC
10) Defog            : 자동 / 수동 / 미사용
11) 색수차 보정      : 높음 / 중간 / 낮음 / 미사용
12) 화이트밸런스     : 자동 / 실외 / 실내 / 수동 / 일시보정 / Mercury (1,800°K~10,500°K)
13) 기능제어         : 다국어 OSD, COAX제어
14) 지능형영상분석   : 템퍼링, 움직임 감지
15) 동작온/습도      : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하
16) 전원 및 소비전력 : DC 12V ±10%, 최대 2.8W
17) 크기 및 무게     : 107.6(Ø)Ⅹ84.0(H)mm, 394g 
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