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MODEL : 2M HD-SDI 돔 카메라 (SCD-6021)

1. 개 요                  

SCD-6021은 2M HD-SDI 출력을 적용하여 Full-HD 영상을 구현하는 돔 카메라이다.
동축케이블로 고해상도의 영상 전송이 가능하며 기존 케이블의 변경 없이도 효율적인
시공을 할 수 있는 제품이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 2M HD-SDI 영상출력, 최대 200M 전송가능
2) Day & Night(ICR), 최저조도 0.008Lux
3) 3.8mm 고정 초점 렌즈, WDR, RS-485지원
4) 지능형영상분석(템퍼링, 움직임 감지)

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/3형 PS CMOS
 총화소수 2,010(H) x 1,108(V), 유효화소수 1,944(H) x 1,092(V) 
2) 영상출력         : SMPTE292M(HD-SDI)
3) 최저조도         : Color 0.5lux, 0.008lux(F2.0 Sens-up x60, 50IRE)
4) 초점거리         : 3.8mm 고정 초점 렌즈
5) Day & Night 기능 : Auto(ICR) / Color / B/W / External
6) 역광보정         : Off / BLC / HLC / WDR
7) 지능형영상분석   : Tampering, 움직임감지
8) 화각             : H 84.5°, V 45.8°, D 98.8° 
9) 알람             : 없음
10) 부가기능         : RS-485 지원 
11) 최대전송거리     : 5C2V(75Ω) 최대 100 ~ 140M, L-6CHD(75Ω) 최대 200M
12) 동작 온/습도     : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH 이하
13) 소비전류         : 0.3A 
14) 사용전원         : DC 12V ±10%
15) 무게             : 435g 
16) 크기(Ø x D)     : 120.0(Ø) x 102.0(H) mm 
* 전송거리는 이론적인 거리이며 케이블 제조사 및 설치환경에 영향을 받을 수 있음
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