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MODEL : 2M HD-SDI IR 돔 카메라 (SCD-6081R)

1. 개 요                  

SCD-6081R은 2M HD-SDI 출력을 적용하여 Full-HD 영상을 구현하는 IR 돔 카메라이다. 동축케이블로 고해상도의 영상 전송이 가능하며 기존 케이블의 변경 없이도 효율적인
시공을 할 수 있는 제품이다.

2. 주요 기능 및 구성    
  
1) 2M HD-SDI 영상출력, 최대 200M 전송가능
2) Day & Night(ICR), 최저조도 0Lux(IR On), 야간 가시거리 15M
3) WDR (100dB), RS-485지원
4) 지능형영상분석(템퍼링, 가상선, 입/출, 나타남/사라짐)

3. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/3형 2M PS CMOS
 총화소수 2,010(H) x 1,108(V), 유효화소수 1,944(H) x 1,092(V) 
2) 영상출력         : SMPTE292M(HD-SDI)
3) 최저조도         : 0Lux(IR On)
4) 초점거리         : 3 ~ 8.5mm(2.8배) 가변 자동초점 렌즈
5) Day & Night 기능 : Auto(ICR) / Color / B/W / External
6) S/N비(AGC Off)   : 50dB(AGC off, Weight on)
7) 역광보정         : Off / User BLC / HLC / WDR(100dB)
8) 야간 가시거리    : 15M (IR LED : 12개)
9) 지능형영상분석   : Tampering, 가상선, 출/입 검출, 나타남/사라짐
10) 화각             : H 105.5°(W) ~ 37.1°(T), V 57.5°(W) ~ 21°(T) 
11) 알람             : 출력 1, External D/N 입력 1
12) 부가기능         : RS-485지원, PIP지원, Simple Focus 
13) 최대전송거리     : L-5C2V(75Ω) 최대 100~140M, L-6CHD(75Ω) 최대 200M
14) 동작 온/습도     : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH 이하
15) 소비전력         : 최대 6W 
16) 사용전원         : AC 24V, DC 12V ±10%
17) 무게             : 525g 
18) 크기(Ø x D)     : 132.1(Ø) x 107.6(D) mm 
* 전송거리는 이론적인 거리이며 설치환경에 영향을 받을 수 있음
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