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MODEL : 2메가 AHD IR 돔형 카메라 (SCD-6083R)


1. 개 요
SCD-6083R은 아날로그 HD 기술을 적용한 IR 돔형 AHD 카메라입니다.
실내 환경에 최적화되어 있으며 뛰어난 저조도 성능과 역광보정 기술로 효과적인
모니터링을 할 수 있습니다.

· 200만화소, 1920*1080 지원, 최저조도 0Lux
· [bookmark: _GoBack]초점거리 2.8 ~ 12mm, 영상출력선택(AHD or CVBS)
· D-WDR, Defog, 최대 전송거리 500M
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2. 제 원 

1) 촬상소자         : 1/2.9형 2M CMOS
총화소수 2,000(H) x 1,121(V), 유효화소수 1,984(H) x 1,105(V) 
2) 주사방식         : 프로그레시브
3) 해상도           : 1920×1080 외
4) 프레임레이트     : 최대 30fps(1080P, 720P)
5) 최저조도         : 컬러 0.11Lux (F1.4, 30IRE)
                  흑백 0Lux (IR LED On)
6) S/N비            : 52dB (AGC Off, Weight On)
7) 영상출력         : BNC (AHD or CVBS 선택 가능)
8) 초점거리         : 2.8 ~ 12mm(4.3배) 가변 초점
9) 구경비           : F1.4
10)  화각            : H : 103.8˚(Wide) ~ 32.4˚(Tele) / V : 53.7˚(Wide) ~ 18.4˚(Tele)
                  D : 121.9˚(Wide) ~ 37.1˚(Tele)
11)  렌즈타입        : DC Auto Iris
12)  Day&Night 기능 : 자동(ICR) / 외부입력 / 컬러 / 흑백
13)  역광보정        : 미사용 / 사용자역광보정 / HLC 
14)  역광보정(WDR)  : D-WDR
15)  전자셔터        : 1 ~ 1/12,000초
16)  노이즈제거      : SSNR4(미사용/사용)
17)  Defog           : 자동 / 수동 / 미사용 
18)  화이트발란스    : 자동 / 실외 / 실내 / 수동 / 일시보정 / (1,800K ~ 10,500K)
19)  기능제어        : COAX 제어
20)  가시거리        : 20M
21)  전송거리        : 최대 500M (75-5 동축케이블)
22)  동작 온/습도    : -10°C ~ +55°C / 90% RH 이하
23)  소비전력        : 최대 4.2W 
24)  사용전원        : AC 24V, DC 12V ±10%
25)  크기(W x H x D) : 119.8(W) x 119.8(H) x 98.5(D) mm 
26)  무게            : 304g
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